Data/hora: 11/06/2024 02:23:53

Provedor de dados: 	124	
País: 	Brazil	
Título: 	Demanda energética de uma semeadora-adubadora em diferentes velocidades de deslocamento e rotações do motor	
Autores: 	Silveira,João Cleber Modernel da; Fernandes,Haroldo Carlos; Modolo,Alcir José; Silva,Suedêmio de Lima; Trogello,Emerson.	
Data: 	2013-03-01	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Desempenho operacional; Mecanização; Plantio direto.	
Resumo: 	A velocidade de operação do trator influencia diversos aspectos, entre eles o consumo de combustível, a capacidade operacional e a qualidade de semeadura. Este trabalho teve como objetivo avaliar a demanda energética de um conjunto trator-semeadora-adubadora em sistema plantio direto, em função das velocidades de deslocamento e rotações no eixo do motor, na semeadura da cultura do milho. Os 12 tratamentos foram constituídos de quatro velocidades de deslocamento, obtidas em função dos escalonamentos de marchas e de três rotações do motor do trator. Durante a semeadura, monitoraram-se a velocidade de operação, a rotação do motor, a força de tração e o consumo horário de combustível. Os resultados mostraram que o requerimento de potência na barra de tração, média, por linha de semeadura, por profundidade do sulco e por área mobilizada aumentou com o aumento da velocidade de operação do conjunto mecanizado. O consumo horário de combustível foi elevado com o aumento da velocidade de operação e da rotação do motor, sendo menor na rotação do motor de 1.500 rpm.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902013000100006	
Editor: 	Universidade Federal do Ceará	
Relação: 	10.1590/S1806-66902013000100006	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Ciência Agronômica  v.44 n.1 2013	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess