Data/hora: 11/06/2024 05:23:26

Provedor de dados: | 124
País: | Brazil
Título: | Qualidade do corte basal de cana-de-açúcar efetuado por facas de diferentes angulações e revestimentos
Autores: | Voltarelli,Murilo Aparecido; Silva,Rouverson Pereira da; Cassia,Marcelo Tufaile; Daloia,João Guilherme Muzetti; Paixão,Carla Segatto Strini.
Data: | 2017-07-01
Ano: | 2017
Palavras-chave: | Colheita mecanizada; Índice de danos às soqueiras; Índice de abalo às soqueiras.
Resumo: | RESUMO A mecanização da colheita de cana-de-açúcar vem crescendo nos estados produtores, devido à necessidade de erradicação da queima pré-colheita em toda área canavieira até 2017. Todavia, o sistema de corte basal das colhedoras ainda se mostra ineficiente, interferindo diretamente na qualidade da matéria-prima e comprometendo a longevidade do canavial. Neste contexto, objetivou-se neste trabalho avaliar os índices danos e de abalos causados às soqueiras de cana-de-açúcar por três modelos de facas utilizadas no corte de base das colhedoras, sendo duas facas revestidas com carbeto de tungstênio e outra sem revestimento, com diferentes angulações. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, em faixas, com o número de repetições definidas em função do tempo e do modo de uso das facas. Foram utilizados como indicadores de qualidade as variáveis altura de corte, os índices de danos e de abalos das soqueiras. Os índices de danos e de abalos às soqueiras apresentam influência em função do modelo de faca utilizado. A maior qualidade da operação para o índice de danos e de abalos às soqueiras ocorre para as facas revestidas com ângulo de 13º.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902017000300438
Editor: | Universidade Federal do Ceará
Relação: | 10.5935/1806-6690.20170051
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Ciência Agronômica  v.48 n.3 2017
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess