Data/hora: 02/06/2024 04:35:18

Provedor de dados: | 124
País: | Brazil
Título: | Produção de alface em NFT e Floating aproveitando água salobra e o rejeito da dessalinização
Autores: | Santos,Alexandre Nascimento dos; Silva,Ênio Farias de França e; Soares,Tales Miler; Dantas,Raquele Mendes Lira; Silva,Manassés Mesquita da.
Data: | 2011-06-01
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Recursos hídricos; Água salobra; Semiárido.
Resumo: | Plantas de alface cv. Elba foram cultivadas em dois sistemas hidropônicos, Floating e NFT, com o objetivo de avaliar três tipos de água: a água salobra natural (2,47 dS m-1) obtida a partir de um poço profundo; água doce (0,11 dS m-1) produzido por dessalinização por osmose inversa, e o rejeito salino (5,15 dS m-1), um efluente do processo de dessalinização. Estas águas foram combinadas em seis tratamentos resultantes da sua utilização alternada para preparar a solução nutritiva (SN) e/ou substituir as perdas por evapotranspiração (ETc). O experimento foi conduzido em casa de vegetação na região semiárida de Pernambuco, utilizando 48 unidades experimentais em blocos casualizados em esquema fatorial 6x2 com quatro repetições. O rendimento da alface (massa de matéria fresca) foi maior nas condições do Floating. O uso exclusivo da água do poço profundo e do rejeito de dessalinizadores diminuiu 22,7 e 39,6% a produção de alface, respectivamente. Para uma melhor combinação de águas doces e salobras, o uso de água salobra para repor a perda por ETc pode aumentar a produção de alface em relação ao uso dessas águas para preparar a SN, estes resultados foram registrados para a água do poço profundo e o rejeito.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902011000200009
Editor: | Universidade Federal do Ceará
Relação: | 10.1590/S1806-66902011000200009
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Ciência Agronômica  v.42 n.2 2011
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess