Data/hora: 11/06/2024 03:13:10

Provedor de dados: | 127
País: | Chile
Título: | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE SOLOS SALINO-SÓDICOS SUBMETIDOS A PARCELAMENTO DA LÂMINA DE LIXIVIAÇÃO
Autores: | Alberto Ruiz,Hugo; Arruda Sampaio,Regynaldo; Oliveira,Maurício de; Afonso Ferreira,Paulo.
Data: | 2006-01-01
Ano: | 2006
Palavras-chave: | Salinidade; Lixiviação de sais; Recuperação de solos.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do parcelamento da lâmina de lixiviação sobre as características físicas de solos salino-sódicos. Cilindros foram preenchidos com amostras de solos: NEOSSOLO FLÚVICO (Ae1); NEOSSOLO FLÚVICO, coletado a 0-20 cm (Ae2-s) e 20-50 cm (Ae2-i) de profundidade, e VERTISSOLO (V). O gesso foi incorporado até 15 cm de profundidade, numa quantidade equivalente a 100% da necessidade de gesso para substituição do sódio trocável. O manejo de água consistiu na aplicação de solução de lixiviação com CaCl2 e MgCl2 de uma única vez e do mesmo volume parcelado em duas, quatro e seis vezes, respectivamente, com intervalos de 22 dias entre cada aplicação. Verificou-se que o gesso e a lâmina de lixiviação diminuíram a dispersão de argila e a capacidade de retenção de água no equivalente de umidade de todas as amostras de solo. No solo Ae1 a taxa de infiltração da solução foi muito baixa, impossibilitando a sua determinação. Nos demais solos, à exceção do V em razão do maior teor de silte, a taxa de infiltração das amostras não-tratadas foi inferior à das amostras submetidas aos tratamentos. Em geral, não foram constatadas diferenças estatisticamente significativas entre as formas de aplicação da lâmina, em relação às características físicas estudadas
Tipo: | Journal article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-27912006000300001
Editor: | Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo
Formato: | text/html
Fonte: | Revista de la ciencia del suelo y nutrición vegetal  v.6 n.3 2006