Data/hora: 09/06/2024 11:38:31

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Avaliação de métodos de determinação da densidade de solo em amostras com diferentes atividades da fração argila coletadas no município de Rio Branco, estado do Acre.
Autores: | SILVA, L. M. da; COSTA, R. de K. do N.; ALMEIDA, A. S. de; OLIVEIRA, C. H. A. de; ARAÚJO, E. A. de; TAVARES, O. C. H.; PEREIRA, M. G.; SANTOS, O. A. Q. dos.
Data: | 2020-11-10
Ano: | 2020
Palavras-chave: | Densidade do solo; Método do torrão parafinado; Método do anel volumétrico; Paraffin clod method; Volumetric ring method; Fìsica del suelo; Análisis del suelo; Minerales arcillosos; Densidad del suelo; Acre; Amazônia Ocidental; Western Amazon; Amazonia Occidental; Física do Solo; Análise do Solo; Argila; Soil physics; Soil analysis; Soil density; Clay minerals.
Resumo: | No Acre, uma das características marcantes dos solos é a presença de minerais de argila do tipo 2:1, que confere padrões diferenciados de consistência em função do conteúdo de água. Esse comportamento implica em dificuldades no processo de amostragem e na avaliação de atributos físicos do solo, com destaque para a densidade do solo (Ds), atributo de grande relevância na avaliação do grau de compactação ou adensamento e componente do cálculo do estoque de nutrientes e carbono orgânico do solo. O objetivo deste estudo foi avaliar os métodos do anel volumétrico e do torrão parafinado na determinação da Ds em solos que apresentam argilas 2:1, em comparação a um solo de natureza caulinítica e oxídica, em horizontes superficiais e subsuperficiais. Não foi verificada diferença estatística para o valor de Ds entre o método do anel volumétrico e do torrão dentro de cada classe de solo. De maneira geral, o método do torrão parafinado resultou em maiores valores de Ds para os solos estudados, porém ambos os métodos podem ser empregados independente das particularidades dos solos. In Acre, one of the striking soil characteristics is the 2:1 clay mineral presence, which gives different consistency patterns depending on the water content. This pattern implies difficulties in the soil sampling process and the soil physical attributes evaluation, with emphasis on the bulk density (Bd), an attribute of great relevance in the compaction or densification evaluation degree and component of the soil nutrients and organic carbon calculation stock. The objective of this study was to evaluate the volumetric ring and the paraffined clod methods in determining the Bd in soils that present 2:1 clays, in comparison to a kaolinitic and oxydic soils, in samples collected to superficial and subsurface horizons. There was no statistical difference for the Bd value between the volumetric ring and the paraffined clod method within each soil class. In general, the paraffined clod method resulted in higher Bd values for the studied soils, however, both methods can be used regardless of the particularities of the studied soil.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

0101-5516

27065

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1126449

Editor: | Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2020.

Relação:

Embrapa Acre - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Acre. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 62).

Formato: | 21 p.