Data/hora: 03/06/2024 11:11:45

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Eficiência de irrigação por sulcos ao nível de parcela no sistema irrigado de Bebedouro.
Autores: | CARVALLO GUERRA, H. O.; SOARES, J. M.
Data: | 1996-07-01
Ano: | 1988
Palavras-chave: | Eficiência; Perda de água; Sulco; Pernambuco; Petrolina; Projeto Bebedouro; Efficiency; Water loss; Bebedouro Project.; Irrigação; Irrigation; Furrow irrigation.
Resumo: | Este trabalho foi conduzido no Perimetro Irrigado de Bebedouro, Petrolina, PE, no período de setembro/dezembro de 1983. O trabalho constou da avaliação do manejo de água em três lotes distintos de colonos. Cada lote foi aleatoriamente distribuido dentro de uma mesma mancha de solo, de modo a contemplar as unidades 37 AA, 37 AB e 37 BB de selo do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo. Selecionou-se a cultura do feijão caupi (Vigna sinensis) por ser uma cultura base neste período. Em cada lote, fêz-se três coletas de dados ao longo do ciclo fenológico do feijão, assim discriminadas: a primeira, em outubro (durante o estádio inicial de feijão) a segunda, em novembro (início de floração) e a terceira, em dezembro (final do ciclo). Constatou-se que as vazões médias obtidas nas unidades 37 AA e 37 BB foram em geral maiores que as máximas nao erosivas, porém menores que a maxima nao erosiva na unidade 37 AB. As declividades dos sulcos variam de 0,33 a 1,30%. A maior eficiência de aplicação (53,52%) foi alcançada na unidade 37 AB com 0,33% de declividade. Na unidade 37 BB com declividades de 0,9 e 1,3%, as eficiencias de aplicação foram de 33,10 e 25,68%, respectivamente.
Tipo: | Circular Técnica (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

6876

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131691

Editor: | Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1988.

Relação:

Embrapa Semiárido - Circular Técnica (INFOTECA-E)

(EMBRAPA-CPATSA. Circular técnica, 18)

Formato: | 33 p.