Data/hora: 11/06/2024 11:05:17

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Produção de hidrogênio e metano a partir de glicerol oriundo de biodiesel.
Autores: | LEITAO, R. C.; VASCONCELOS, E. A. F.; VIANA, M. B.; VALE, M. S.; MEDERO, R. I. D.; PINHEIRO, G. C.; FREITAS, I. B. F.; DANTAS, L. P.; NUNES, V. F.; SANTAELLA, S. T.
Data: | 2018-12-19
Ano: | 2018
Palavras-chave: | Digestão Anaeróbia; Glicerina; Biogás; Biocombustível; Anaerobic digestion; Biofuels.
Resumo: | O glicerol oriundo da produção de biodiesel é uma fonte renovável de carbono para produzir energia via digestão anaeróbia. O objetivo deste trabalho foi maximizar a geração de energia por meio da produção de hidrogênio e metano a partir de glicerol residual proveniente da indústria de biodiesel. Utilizaram-se dois reatores UASB, em escala de laboratório, sendo um hidrogenogênico e outro metanogênico.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

15813

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1102061

Editor: | Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2018.

Relação:

Embrapa Agroindústria Tropical - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Agroindústria Tropical. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 180).

Formato: | 41 p.