Data/hora: 09/06/2024 05:43:47

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Carvão ativado de eucalipto para remoção de glifosato de água.	
Autores: 	MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M.; SOARES, A. K.; HANSEL, F. A.	
Data: 	2021-11-29	
Ano: 	2021	
Palavras-chave: 	Carvão ativado; Glifosato; Eucalipto; Água; Herbicida Residual.	
Resumo: 	Nesse estudo, investigou-se a produção de carvão ativado, com o uso de carvão oriundo de uma planta de pirólise rápida. O carvão ativado foi produzido por métodos químicos utilizando H3PO4 e NaOH, e foram caracterizados mediante o rendimento do produto, análise imediata, área superficial e tamanho de poro. Investigou-se também a capacidade de remoção de glifosato, de soluções aquosas, pelos carvões produzidos. A ativação do carvão de madeira de eucalipto com agentes químicos de ativação aqui testados mostrou melhor desempenho quando o agente ativante foi o ácido fosfórico, apresentando área superior àquela de carvões ativados com NaOH. Além disso, a ativação com ácido produziu carvões com carga positiva em pH &lt; 5, o que possibilitou a remoção de aproximadamente 60% do glifosato de uma solução com concentração de 55 mg L-1 e pH 4. O poder de adsorção desse carvão pode ser aumentado ao adicionar-se mais cargas positivas em sua superfície. Portanto, sugere-se incorporar a avaliação da adição de cátions bivalentes à superfície do carvão, nos estudos com esses objetivos.	
Tipo: 	Comunicado Técnico (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	57888

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1136785	
Editor: 	Colombo: Embrapa Florestas, 2021.	
Relação: 	Embrapa Florestas - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 475).	
Formato: 	12 p.