Data/hora: 05/06/2024 02:16:05

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Calibração e uso de uma sonda combinada tensiômetro/TDR.	
Autores: 	MACEDO, A.; VAZ, C. M. P.; BASSOI, L. H.; HOPMANS, J. W.	
Data: 	2006-04-11	
Ano: 	2000	
Palavras-chave: 	Retenção de água; Curva de retenção.; Adsorção; Solo.	
Resumo: 	A curva de retenção da água no solo é uma relação entre a umidade volumétrica e a tensão matricial do solo. Essa relação varia amplamente de solo para solo e tal variação depende fatores ligados aos valores de tensão superficial. Para baixos valores (0 a 1 bar) a dependência maior é em relação à capilaridade e à distribuição dos tamanhos de poros, portanto, fortemente da estrutura do solo.	
Tipo: 	Comunicado Técnico (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	1517-4786

9714

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/29788	
Editor: 	São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2000.	
Relação: 	Embrapa Instrumentação - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Comunicado Técnico, 39).	
Formato: 	8 p. il.