Data/hora: 03/06/2024 09:38:53

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Análise granulométrica: novo método para determinar a fração argila.	
Autores: 	VETTORI, L.; PIERANTONI, H.	
Data: 	2002-11-22	
Ano: 	1968	
Palavras-chave: 	Argila; Análise do Solo; Granulometria.; Método de Análise; Soil analysis.; Clay.	
Resumo: 	Os autores apresentam um novo método para determinar argila total, na qual essa determinação é feita no 200ml da parte superior do cilindro de Koettgen (acima da torneira superior), após uma sedimentação de 90 minutos, utilizando o hidrômetro de Bouyoucos. Também fica demonstrado que os resultados obtidos com a técnica e o tempo recomendados por Bouyoucos deixam muito a desejar, principalmente com amostras ricas em silte.	
Tipo: 	Séries anteriores (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	3930

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/330758	
Editor: 	Rio de Janeiro: Equipe de Pedologia e Fertilidade do Solo, 1968.	
Relação: 	Embrapa Solos - Séries anteriores (INFOTECA-E)

(Brasil. Equipe de Pedologia e Fertilidade do Solo. Boletim técnico, 3).	
Formato: 	8 p.