Data/hora: 09/06/2024 12:41:00

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Produção de nanofibrilas de celulose por desfibrilação mecânica em moinho coloidal.
Autores: | MAGALHAES, W. L. E.; CLARO, F. C.; MATOS, M. de; LENGOWSKI, E. C.
Data: | 2017-10-09
Ano: | 2017
Palavras-chave: | Nanoestrutura; Fibra lignocelulósica; Celulose.
Resumo: | O uso de nanoestruturas a partir de matériasprimas renováveis e biodegradáveis, como fibras lignocelulósicas, apresentam benefícios ecológicos e ambientais, além de apresentarem excelentes propriedades mecânicas e vantagens econômicas (EL NASCHIE, 2006). A matéria-prima para produção de nanocelulose pode ter origem em madeira de reflorestamento, sobras de madeira, bagaços como o da cana-de-açúcar, cascas de coco e arroz, resíduos da agroindústria ricos em celulose ou ainda na matéria-prima para a fabricação do papel (ALTERNATIVAS..., 2017). As nanofibrilas podem ser obtidas por processos químicos, enzimáticos e físicos. No processo físico, a formação de nanofibrilas ocorre pela desfibrilação da celulose submetida a um processo mecânico de homogeneização, onde é cisalhada, promovendo a exposição e abertura das superfícies anteriormente situadas no interior das fibras, as fibrilas e as nanofibrilas (ANDRESEN et al., 2006; KOLAKOVIC et al., 2011). Este processo ocasiona um aumento da superfície externa, possibilitando uma maior área de contato e melhor ligação entre as fibrilas, conferindo-lhes aumento das propriedades de resistência.
Tipo: | Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

55990

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1077010

Editor: | Colombo: Embrapa Florestas, 2017.

Relação:

Embrapa Florestas - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 404).

Formato: | 5 p.