Data/hora: 12/06/2024 03:46:17

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Produção de silagem de milheto sob diferentes lâminas de irrigação.
Autores: | FERREIRA, F. N.; OLIVEIRA, I. C. M.; ANDRADE, C. de L. T. de; RESENDE, R. M. S.; SOUZA, I. R. P. de.
Data: | 2020-09-29
Ano: | 2020
Palavras-chave: | Estresse hídrico; Irrigação subótima; Irrigação; Pennisetum Glaucum; Planta Forrageira; Produtividade.
Resumo: | O milheto (Pennisetum glaucum) é uma das alternativas de culturas para a produção de forragem e silagem para alimentação animal, pois apresenta boa composição nutricional. Um melhor entendimento do desenvolvimento do milheto submetido ao estresse hídrico é relevante porque a cultura apresenta maior eficiência no uso da água em comparação com as demais culturas forrageiras e silageiras. Uma das formas de avaliar a resposta das culturas ao estresse hídrico é a utilização da técnica de irrigação em line-source, que permite quantificar experimentalmente a relação entre produtividade e o uso de água pelas plantas. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito de diferentes lâminas de irrigação na produtividade de biomassa para produção de silagem de milheto no sistema solteiro e consorciado com duas cultivares de braquiária, na segunda safra. O experimento foi implantado na estação experimental da Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas-MG, em 2019. Avaliou-se o efeito de seis níveis de irrigação obtidos empregando um sistema de aspersão com distribuição dos aspersores em linha (line-source). O delineamento estatístico foi em blocos casualizados, no esquema de faixas, com seis repetições. Não foram observados efeitos significativos (p &gt; 0,05) das diferentes lâminas de irrigação na produtividade de biomassa fresca e seca para silagem, na interação consórcio e lâmina de irrigação, assim como no fator consórcio (C) e na lâmina de irrigação (L) isoladamente. Os maiores valores de produtividade de biomassa fresca e seca para produção de silagem, de 22,96 e 6,05 t ha-1, respectivamente, foram observados para lâminas de irrigação correspondentes a 81% a 95% da ET0. O fator lâmina de irrigação foi significativo apenas para produtividade da água. A maior produtividade da água, de 3,76 kg m-3, foi verificada para a lâmina correspondente a 41% da ET0.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

29365

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1125185

Editor: | Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2020.

Relação:

Embrapa Milho e Sorgo - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Milho e Sorgo. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 206).

Formato: | 25 p.