Data/hora: 02/06/2024 16:02:22

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Arado de duas aivecas a tração animal.
Autores: | BERTAUX, S.; BARON, V.; ANJOS, J. B. dos.
Data: | 1996-07-01
Ano: | 1986
Palavras-chave: | Chassi polivalente; Plough; Animal power; Power machinery.; Tração animal; Arado; Implemento Agrícola; Mecanização Agrícola.
Resumo: | A transferência da tecnologia dos Chassis polivalentes à indústria brasileira foi possível através da avaliação e adaptação de equipamentos e implementos agrícolas. O arado de duas aivecas foi projetado para coplar-se ao chassi do policultor-600 ou ao do multicultor-6H, fabricados respectivamente pela CEMAG S/A (Fortaleza, CE) e TORNEP (Porto Alegre, RS). Esse arado proporciona um gasto menor de tempo no preparo inicial do solo (aração) porque tem uma junta de bois, que tracionando uma só aiveca, trabalha com reserva de potências capaz de ser transformada em trabalho útil.
Tipo: | Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

6809

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131612

Editor: | Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1986.

Relação:

Embrapa Semiárido - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(EMBRAPA-CPATSA. Comunicado técnico, 17).

Formato: | 8 p.