Data/hora: 11/06/2024 04:27:09

Provedor de dados: | 190
País: | Brazil

Título:

Equações de sortimentos para Tectona grandis na região centro–sul de Mato Grosso

Assortment of Tectona grandis in south–central region of Mato Grosso, Brazil

Autores: | Favalessa, Cyro Matheus Cometti; Ubialli, Jaime Antônio; Caldeira, Sidney Fernando; Drescher, Ronaldo; Acosta, Fidel Cándano.
Data: | 2012-12-17
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Teca; Classe diamétrica; Hohenadl; Afilamento Teak; Diameter class; Hohenadl; Taper.
Resumo: | O objetivo desse estudo foi comparar a acurácia das estimativas dos volumes ao longo do fuste de Tectona grandis L.f propiciadas por ajustes de modelos polinomiais segmentados e não segmentados, para um povoamento na região Centro-Sul de Mato Grosso. Foram cubadas 114 árvores de Tectona grandis, pela metodologia de Hohenadl com 16 seções. Os modelos não segmentados testados foram o do quinto grau proposto por Schöepfer em 1966 e o de Haradetzky de 1976 e os modelos segmentados, foram o de Max e Burkhart de 1976 e de Clark et al. de 1991. A acuracia dos modelos foi avaliada pelo desvio, desvio padrão das diferenças, somatório de quadrado dos resíduos relativos e a porcentagem dos resíduos. A equação do quinto grau é a mais acurada na estimativa dos volumes ao longo dos fustes de Tectona grandis, e a equação de Max e Burkhart estima com acurácia os volumes da base dos fustes.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português

Identificador:

http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/325

10.4336/2012.pfb.32.72.389

Editor: | Embrapa Florestas

Relação:

http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/325/283

http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/downloadSuppFile/325/191

Formato: | application/pdf

Fonte:

Pesquisa Florestal Brasileira; v. 32, n. 72 (2012); 389

Brazilian Journal of Forestry Research; v. 32, n. 72 (2012); 389

1983-2605

1809-3647

Fonte:

Direitos autorais 2015 Pesquisa Florestal Brasileira

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0