Data/hora: 09/06/2024 14:46:25

Provedor de dados: | 20
País: | Belgium
Título: | Alternativas Tecnológicas Para El Procesamiento Industrial De La Langosta De Agua Dulce (Cherax Quadricarinatus) Cultivada En Cuba.
Autores: | Trujillo, Vento; Zoila, Marcia.
Data: | 2007-06-12
Ano: | 2001
Palavras-chave: | Fishery industry; Crayfish culture.
Resumo: | El cultivo de la langosta de agua dulce (Cherax quadricarinatus) se desarrolla de manera excelente en climas tropicales. El incremento de esta especie cultivada en nuestro país pue-de convertirse en un importante renglón exportable.  El objetivo del presente trabajo es establecer tecnologías para el procesamiento de la lan-gosta de cultivo susceptibles de ser empleadas en el país tomando como base las aplicadas a la langosta marina con vistas a su comercialización con calidad exportable, evaluándose además la factibilidad técnico- económica de las alternativas propuestas.  Para el desarrollo del trabajo se realizó la caracterización física, química y nutricional de la langosta. Las alternativas tecnológicas consideradas para el procesamiento fueron las de langosta viva, langosta cruda congelada y langosta precocinada congelada. Se propone un sistema de riesgos y puntos de control críticos para la variante de langosta entera cruda con-gelada debido a su alto riesgo por requerir aditivos químicos para su elaboración. Se realizó una evaluación técnico-económica  sobre la base de un negocio cooperado entre una firma extranjera y nuestro país, donde se calcularon los indicadores correspondientes.       Para la langosta viva se determinó el porcentaje de supervivencia , después de su inmersión en agua a 9° C, siendo esta de 98% y 96% a las 48 y 72 horas, respectivamente. Para la lan-gosta entera cruda congelada se requiere una inmersión durante 15 minutos en una solución de metabisulfito de sodio al 1,5 %, manteniendo una calidad exportable hasta los tres meses  de almacenamiento. La langosta precocinada requiere de 5-6 minutos de cocción,  mante-niendo las características inalterables al cabo de los seis meses. Los altos valores del VAN y el TIR indican la buena eficiencia del proyecto, así como la alta rentabilidad de la inversión.
Tipo: | Theses and Dissertations
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/1834/1549
Editor: | INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO  “JOSÉ ANTONIO  ECHEVERRÍA”

Formato:

1042944 bytes

application/msword

89