Data/hora: 09/06/2024 09:25:12

Provedor de dados: 	20	
País: 	Belgium	
Título: 	Distribución de las corrientes superficiales y subsuperficiales en la Caleta Aeolian-Isla Baltra	
Autores: 	Lucero, M.; Mindiola, M.	
Data: 	2008-05-26	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Current meters; Surface currents; Surface layers; Tidal cycles; Equatorial upwelling; Dry season; Oceanic islands; Nearshore dynamics; Dry season; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2400.	
Resumo: 	Con el objeto de determinar el patrón de circulación en la Caleta AEOLIAN, en septiembre del 2006 se realizaron mediciones de corrientes a nivel superficial y subsuperficial, periodo correspondiente a una época seca (verano), durante este periodo se realizaron mediciones de perfiles de corrientes utilizando un correntómetro perfilador ADCP WHS300 y de manera adicional se realizaron mediciones de corrientes superficiales para lo cual se utilizaron flotadores a la deriva. El área de estudio esta sujeta a una intensa variación, probablemente debido a la acción conjugada de los vientos, al ciclo mareal, a los efectos topográficos por la cercanía a la línea costera, con velocidades promedios de 0.21 m/s en las capas superficiales, 0.18 m/s en las capas media y 0.12 m/s en las capas profundas. Del campo de corrientes superficiales y subsuperficiales obtenido con los flotadores a la deriva, se puede apreciar que la bahía se llena (flujo) a través del extremo sur mientras que la vaciante (reflujo) se produce por el extremo norte de la bahía con magnitudes promedios de 0.10 m/s. En forma general la bahía AEOLIAN, presenta un modelo conceptual de circulación sujeta a la variabilidad en la intensidad de los afloramientos que se produce al oeste de la isla Isabela y que tiene influencia en la circulación alrededor del archipiélago.	
Tipo: 	Journal Contribution	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	Acta Oceanográfica del Pacífico, 14(1). p. 13-19

1390-0226

http://hdl.handle.net/1834/2394	
Editor: 	Instituto Oceanográfico de la Armada, Guayaquil, Ecuador