Data/hora: 09/06/2024 07:35:40

Provedor de dados: 	20	
País: 	Belgium	
Título: 	Capacidad de transporte de la constricción de Meninea para un flujo de dos capas y el efecto de la corriente de marea

Transport capacity of the Meninea contraction with respect to two-layer flow and the effect of tidal current	
Autores: 	Salinas, S.; Hormazábal, S.	
Data: 	2009-07-09	
Ano: 	2004	
Palavras-chave: 	Fjord dynamics; Fjords; Transport; Tides; Tidal currents; Current measurement; Current meters; Fjords; Transport; Tides; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16314; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7874; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7764.	
Resumo: 	En la primavera de 1995, se instaló un anclaje con dos correntómetros sobre el umbral de la constricción de Meninea para un análisis inicial de corrientes. El experimento fue parte del programa multidisciplinario Cimar 1 Fiordos. Durante 61 días se obtuvo las mediciones cada 30 minutos. Los correntómetros estaban instalados a 25 m y 40 m bajo la superficie del mar, en la profundidad de 60 m. La velocidad promedio fue de 15,9 cms-1 hacia el norte en el correntómetro superior y de 2,0 cms-1 hacia el sur en lo profundo. La variabilidad de las corrientes fue dominada por la corriente de marea de tipo semidiurno M2. Debido a la corriente de marea, crece la capacidad de transporte de la constricción con respecto al sistema de dos capas. El tiempo de residencia de las aguas al sur de la constricción es del orden de los 10 meses.	
Tipo: 	Journal Contribution	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	Ciencia y tecnología del mar (Valparaiso), 27(1). p. 5-15

0716-2006

http://hdl.handle.net/1834/3104	
Editor: 	Comité Oceanográfico Nacional	
Relação: 	http://www.cona.cl/ctmol2/vol27-1/salinas/salinas.pdf