Data/hora: 13/06/2024 01:28:52

Provedor de dados: 	20	
País: 	Belgium	
Título: 	Imbrication d'un modèle de circulation des eaux près des cotes Tunisennes dans un modèle de circulation de la mer Méditérranée

Nesting of numerical model of water circulation along the Tunisia coasts in a numerical model of the Mediterranean sea

إدماج نموﺫج لتنقل المياه المحاذات للسواحل التونسية في نموﺫج لتنقل المياه في كامل البحر الابيض المتوسط	
Autores: 	Harzallah, A.; Alioua, A.	
Data: 	2012-01-20	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Coastal waters; Mathematical models; Water circulation; Water circulation; Coastal waters; Mathematical models; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8314; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25205; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24199.	
Resumo: 	La présente étude a pour objectif la mise en place d’un système de modélisation numérique de la dynamique marine près des côtes Tunisiennes. Pour cela on imbrique un modèle de circulation de l’eau près des côtes Tunisiennes dans un modèle de circulation générale de la mer Méditerranée. La grille du modèle des côtes Tunisiennes comporte la ossibilité d’augmenter la résolution dans un domaine ciblé. Les conditions initiales pour ce modèle étiré sont obtenues par interpolation des états simulés par le modèle côtier à résolution constante. Vu sa résolution plus élevée, le modèle à grille étirée nécessite un long temps de calcul. Cependant les tests effectués avec ce modèle montrent que des simulations de 20 jours suffisent pour atteindre un équilibre dynamique. Les résultats des simulations avec un étirement sur le Golfe de Gabès confirment l'aptitude du modèle à grille variable à reproduire la circulation de l'eau et ses caractéristiques physiques.	
Tipo: 	Journal Contribution	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	Bulletin de l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 35 , p. 169 -176

0330-0080

http://hdl.handle.net/1834/4159	
Editor: 	INSTM