Data/hora: 15/06/2024 15:48:09

Provedor de dados: 	20	
País: 	Belgium	
Título: 	Capacité des moules dans la réduction des teneurs en nutriments et la charge bactérienne dans les effluents piscicoles

Mussel ability in the reduction of nutrients and bacterial charges in aquacultural waste water

قدرة المحار على التخفيض في نسبة الأملاح و البكتيريا في المياه المستعملة	
Autores: 	Chebil Ajjabi, L.; Romdhane, M.S.; El Abed, A.	
Data: 	2010-12-12	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Aquaculture effluents; Bacteria; Biofilters; Chlorophylls; Chlorophylls; Culture effects; Density; Effluents; Filtration; Fish; Mussel culture; Nitrogen; Nutrients (mineral); Phosphorus; Suspended particulate matter; Wastewater recycling; Wastewater treatment; Water quality; Fish; Nitrogen; Phosphorus; Water quality; Mussels; Nutrients; Bacteria; Chlorophylls; Density; Effluents; Filtration; Wastewater treatment.	
Resumo: 	L’effluent des élevages de poissons renferme des concentrations plus élevées en nutriments dissous et en particules en suspension que celles présentes dans l’eau entrante. Cet état entraine par conséquent, des problèmes d’ordre environnementaux affectant les eaux côtières dues à l’eutrophisation et l’augmentation de la turbidité. Afin d’améliorer la qualité de l’effluent avant son déversement dans le milieu naturel, l’utilisation des bivalves comme filtre biologique est une alternative adéquate. Cette étude analyse la capacité de la moule Mytilus galloprovincialis de réduire les teneurs en sels nutritifs et la charge bactérienne dans les effluents de loups Dicentrarchus labrax en élevage. L’effluent issu des bassins de grossissement est pompé directement dans des aquariums de 30L contenant différentes densités de moules. Trois densités de moules respectivement 24, 16 et 8 moules vivantes ont été utilisées pour tester leurs effets sur la qualité de l’eau. Les concentrations en matière particulaire, azote total, phosphore total, chlorophylle a et le nombre de bactéries dans l’effluent ont été déterminés avant et après filtration par les moules. La filtration par les moules a réduit significativement les concentrations de tous les paramètres examinés mais la densité de moule la plus élevée a entrainé l’effet le plus important.  La filtration par la densité la plus élevée de moules a réduit la matière en suspension à 43% de sa valeur initiale dans l’effluent, le nombre de bactéries à 67%, l’azote total à 85% et le phosphate total à 71%. La décantation et la filtration par les moules ont réduit la concentration en chlorophylle a à 7% de sa valeur initiale.	
Tipo: 	Journal Contribution	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	Bulletin de l'Institut National des Sciences et technologies de la Mer, 35. p. 81-85

0330-0080

http://hdl.handle.net/1834/3756	
Editor: 	INSTM