Data/hora: 11/06/2024 01:07:01

Provedor de dados: 	22	
País: 	Brazil	
Título: 	Development of a solar dryer for drying sludge derived from anaerobic digestion processes

Desenvolvimento de um secador solar utilizado na secagem de lodos provenientes de processos de biodigestão	
Autores: 	Teixeira, M. M.; Silva, D. F.; Morejon, C. F.M.	
Data: 	2013-03-26	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Construção; Temperatura; Resíduos domésticos.	
Resumo: 	This study aimed to develop a solar-powered dryer for drying sludge resulting from anaerobic digestion processes of household waste. For this, we designed a project and built a solar dryer in pilot scale, as well as the monitoring of the temperature behavior both inside and outside the equipment in order to evaluate the efficiency of the drying process. The results presented a versatile and effective equipment for drying sludge derived from anaerobic digestion processes of household waste. The temperatures found proved the efficiency of the solar dryer, reaching an average of 46 °C in the periods of maximum solar irradiation.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria/article/view/7865

10.1818/sap.v11i0.7865	
Editor: 	Scientia Agraria Paranaensis	
Relação: 	http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria/article/view/7865/5820	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	Scientia Agraria Paranaensis; Vol. 11, suplemento, 2012; 16-21

1983-1471