Data/hora: 06/06/2024 05:40:19

Provedor de dados: 	25	
País: 	Brazil	
Título: 	O FLORESTAMENTO NA CONSERVAÇÃO DA ÁGUA EM BACIA HIDROGRÁFICA

THE AFFORESTATION IN THE CONSERVATION OF WATER IN WATERSHED	
Autores: 	Rodrigues, Bruna Andressa; Souza, Gustavo Tadeu Alvarenga M.; Anacleto, Lucas Michel de Oliveira; Babosa, Natália Rabelo; Dias, Valerian; Targa, Marcelo Santos.	
Data: 	2014-10-22	
Ano: 	2014	
Palavras-chave: 	Ciências ambientais; Escoamento superficial; Infiltração potencial; Solos.	
Resumo: 	O presente estudo tem por objetivo verificar a conservação da água por meio da estimativa da infiltração potencial e do escoamento superficial na Bacia hidrográfica do ribeirão do Itaim, em Taubaté-SP em função das modificações ocorridas no período de 1896 a 2003 e a simulação de escoamento para 2020 adotando-se uma política que valorize a conservação da área. Sendo atualmente a única possibilidade de crescimento, a malha urbana do município de Taubaté esta direcionada para a bacia, que está no limite entre a área expansão urbana e da área de Preservação Ambiental. Com base em dados de escoamento superficial já existentes para a área nos anos de 1986 e 2003, utilizou-se a técnica do Curva Número que permite verificar a capacidade de infiltração potencial (S) de água no solo e o Escoamento superficial na forma de precipitação efetiva (Pe) em função do uso e ocupação. A partir dos dados de modificação do uso e ocupação do solo ocorrido no período de 1086 e 2003 obteve-se, uma projeção para 2020. Para o ano de 1986 determinou-se o valor de infiltração potencial S que foi de 103,60 mm, seguido, do CNpond de 71,03, para ano 2003 aumento na infiltração superficial que foi de 115,12 mm seguido de uma diminuição do CN/ponderado 68,81. Seguindo a proposta conservacionista para o ano de 2020 obteve-se: CNpond de 55,38 com infiltração potencial de 204,60 mm. Observa-se que os valores de escoamento superficial reduzem para o ano 2020 com a adoção de práticas de conservação e plantio de floresta nas áreas de preservação, fazendo com que haja indicação de resiliência da bacia em termos de escoamento superficial. A bacia em 2020 com o florestamento dessas área suportaria um escoamento com uma chuva de 200 anos de retorno e geraria um escoamento como se fosse uma chuva de 15 anos de tempo de retorno em de 2003. Com base nos resultados sugerem-se ações Governamentais para que ocorra melhor redirecionamento ao crescimento urbano, aliado a sustentabilidade.	
Tipo: 	Article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/2315/277	
Formato: 	554580 bytes

application/pdf