Data/hora: 08/06/2024 17:55:23

Provedor de dados: | 32
País: | Mexico
Título: | Extracción de hidrocarburos y compuestos derivados del petróleo en suelos agrícolas de la  cuenca baja del río Tonalá.
Autores: | Pons Jiménez, Mirna.
Data: | 2010-04-29
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Análisis químico; Suelo; Contaminación; Petróleo crudo; Chemical analysis; Soil; Contamination; Crude oil; Maestría; Producción agroalimentaria en el trópico.
Resumo: | El análisis de hidrocarburos en muestras de suelos, es una de las determinaciones más frecuentes en los estudios ambientales, de las zonas productoras de petróleo crudo. Una de las técnicas más utilizadas en el análisis de hidrocarburos de la fracción pesada del petróleo en suelos, es el método establecido en la Norma Oficial Mexicana NMX-AA-134-scfi-2006. Sin embargo, en el método se indica un mismo tiempo de extracción sin considerar las diferencias en las propiedades físicas y químicas del suelo. Por lo anterior, en este trabajo, se planteó optimizar el tiempo de extracción de compuestos derivados del petróleo mediante un sistema Soxhlet, en tres suelos con diferentes características físicas y químicas, empleando tres disolventes de polaridad diferente. Para efecto de las extracciones se establecieron cuatro tiempos, y se utilizó un diseño factorial 3x4x3. Se identificó el efecto de los disolventes, así como de los niveles de tiempo propuestos, en cada uno de los suelos. Se concluye que el tiempo de extracción de hidrocarburos y compuestos que derivan del petróleo en un sistema Soxhlet es función directa del tipo de suelo y del disolvente. En virtud de que no se cuenta con una muestra de referencia certificada, se procedió a evaluar la calidad de los resultados mediante la cuantificación de la reproducibilidad de los datos obtenidos y una prueba de homogeneidad de los suelos utilizados en la experimentación. La estrategia es aplicable en las investigaciones que tienen por objetivo establecer nuevas metodologías analíticas para cuantificar fracciones o contenidos totales de un analito determinado. _______________ EXTRACTION OF HYDROCARBONS AND PETROLEUM COMPOUNDS IN AGRICULTURAL SOILS OF LOW RIVER BASIN TONALA. ABSTRACT: The analysis of hydrocarbons in samples of soils, it is one of the most frequent determinations in the environmental studies, of the producing zones of crude oil. One of the techniques more used in the analysis of hydrocarbons of the heavy fraction of the petroleum in soils, is the method established in the Official Mexican Norm NMX-AA-134-scfi-2006. However, in the method it is indicated oneself time of extraction without considering the differences in the physical and chemical properties of the soil. For the previous thing, in this work, it considered to optimize the time of extraction of compounds derived from the oil by means of a system Soxhlet, in three soils with different physical and chemical characteristics, using three solvents of different polarity. For effect of the extractions they were established four times, and a design was in use factorial 3x4x3. Identified the effect of the solvents, as well as of the levels of time proposed, in each of the soils. One concludes that the time of extraction of hydrocarbons and compounds that derive from the oil in a system Soxhlet is a direct function of the type of soil and of the solvent. By virtue of that is not counted with a sample of certified reference, you proceeded to evaluate the quality of the results by means of the quantification of the reproducibilidad of the obtained information and a test of homogeneity of the soils used in the experimentation. The strategy is applicable in the investigations that have for objective to establish new analytical methodologies to quantify fractions or total contents of a certain analito.
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/78