Data/hora: 09/06/2024 08:47:26

Provedor de dados: | 32
País: | Mexico
Título: | Sustratos alternativos para la producción de Pinus greggii Engelm en vivero
Autores: | Maldonado Benítez, Karla Reyna.
Data: | 2010-04-30
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Calidad de planta; Mezclas de sustrato; Polímero; Prácticas culturales; Seedling quality; Substrate mixtures; Polymeric; Cultural practices; Maestría; Forestal; Pinus greggii.
Resumo: | El objetivo principal en la investigación del concepto de calidad de planta es determinar qué características estructurales y fisiológicas deben presentar las plántulas en vivero, por lo cual existen subproductos de la industria maderera útiles como sustratos para producir plantas en vivero; así como sustancias acondicionadoras para mejorar la humedad disponible a la planta. Por esta razón se evaluó el efecto de un polímero sintético en mezclas de sustrato alternativo con cuatro niveles de riego para la producción de Pinus greggii Engelm. en vivero. Se utilizó un diseño de parcelas divididas con un tratamiento adicional, donde se estudiaron 10 mezclas de sustrato compuestas por aserrín, corteza de pino, turba, agrolita y vermiculita. A los 5 meses después de aplicar los diferentes niveles de riego, las plantas desarrolladas en 20 % corteza + 80 % aserrín y 4gL-1 de hidrogel presentaron el mayor incremento para las variables altura (21.8 cm) y diámetro (3 mm). En los tratamientos sin restricción de humedad las tasas de crecimiento fueron mayores en altura (32.8cm), diámetro del cuello (3.3 mm) y relación parte aérea/ raíz (2.13). Sin embargo, en la condición de estrés los incrementos no fueron significativos para la altura (15.64 cm), diámetro del cuello (2.56 mm) y relación parte aérea/ raíz (1.8). Los tratamientos con 4 g/L de hidrogel presentaron  77% de PRH, suficiente AFD (26%); 29%  de ADD, pero su baja proporción de macroporos (3.3% PA) limitó la aireación del material (29% de CA), lo que pudo ocasionar problemas de oxígeno en la raíz.  La más alta supervivencia en campo, se observó en el nivel de riego cada tres días (79%) en comparación de los otros tres riegos. El efecto de los tratamientos no presentó significancia  en las plántulas llevadas a campo debido al desbalance morfológico que se presento en vivero. La capacidad de una especie para el adecuado mantenimiento del aparato fotosintético es un indicador de su tolerancia al estrés hídrico.  Por esta razón, se cuantificó la concentración de clorofila a,  b  y total con la técnica de Inskeep y Bloom en plantas de Pinus greggii Engelm, producidas en mezclas de sustrato con hidrogel bajo diferentes niveles de riego en vivero. Se estudiaron 10 mezclas de sustrato compuestas por aserrín, corteza de pino, turba, agrolita y vermiculita, utilizando un diseño de parcelas divididas con un tratamiento adicional. A los 5 meses después de aplicar los diferentes niveles de riego, el tratamiento con 40%corteza  + 60% aserrín y sin hidrogel, fue el tratamiento con los valores más altos de concentración de clorofila a (0.1512 mg/L), b (0.1005 mg/L),  y por consecuencia de clorofila total (0.2516 mg/L).Los valores del riego cuatro, fueron los que más sobresalieron, siendo los tratamientos con 20% de corteza  y 80% de aserrín los que mayor concentración de clorofila presentaron en todos los riegos con 0.15981 mg/L de clorofila a, 0.11387 mg/L de clorofila b y 0.2736 mg/L de clorofila  total. Debido a que no hubo significancia en la variable hidrogel, se concluye que las plántulas de Pinus greggii  sufrieron las menores afectaciones del régimen hídrico, ya que  son especies que  puede aumentar su resistencia a la sequía, lo que limita el uso de “la concentración de clorofila” como indicador para evaluar la tolerancia a la sequía en coníferas.Los tratamientos con dosis altas de hidrogel pueden tener éxito como medio de crecimiento ya que presentaron valores muy cercanos al testigo. La adición de hidrogel en el sustrato podría tener posibilidades para producir especies forestales utilizando el sistema de producción tecnificado.____________________ (Alternative substrates for the production of Pinus greggii Engelm in nursery). ABSTRACT: The primary target in the investigation of the concept of quality of plant is to determine what characteristic structural and physiological must present seedlings in nursery, thus exist useful by products of the lumber industry as substrates to produce plants in nursery; as well as conditioning substances to improve the humidity available to the plant. Therefore was evaluated the effect of a synthetic polymer in mixtures of alternative substrate with four levels of irrigation for the production of Pinus greggii Engelm. in nursery. A design of parcels divided with an additional treatment was used, where 10 mixtures of substrate studied composed by sawdust, crust of pine, disturbs, agrolite and vermiculite. To the 5 months after applying the different levels from irrigation, the plants developed in 20% crust + 80% sawdust and 4gL-1 of hydrogel displayed the greater increase for the variables height (21.8 cm) and diameter (3 mm). In the treatments with no limitation upon humidity the rates of growth were majors in height (32.8cm), diameter of the neck (3.3 mm) and relation divides aerial root (2.13). Nevertheless, in the condition of stress the increases were not significant for the height (15.64 cm), diameter of the neck (2.56 mm) and relation divides aerial/ root (1.8). The treatments with 4 g/L of hydrogel presented 77% of PRH, sufficient AFD (26%); 29% of ADD, but its low proportion of macropores (3.3% PA) limited the ventilation of the material (29% of CA), which could cause oxygen problems in the root. The highest survival in field was observed in the irrigation level every three days (79%) in comparison of the other three irrigations. The effect of the treatments did not present significance in seedlings taken to field due to unbalance morphologic that I appear in nursery. The capacity of a species for the suitable maintenance of the photosynthetic apparatus is an indicator of its tolerance to hydric stress. Therefore, one quantified the chlorophyll concentration a, b and total with the technique of Inskeep and Bloom in plants of Pinus greggii Engelm, produced in mixtures of substrate with hydrogel under different levels from irrigation in breeding ground. 10 mixtures of substrate studied composed by sawdust, crust of pine, disturbs, agrolite and vermiculite, using a design of parcels divided with an additional treatment. To the 5 months after applying the different levels from irrigation, the treatment with 40% crust + 60% sawdust and without hydrogel, was the treatment with the highest values of chlorophyll concentration a (0,1512 mg/L), b (0.1005 mg/L), and by consequence of total chlorophyll (0,2516 mg/L). The values of irrigation four, were those that excelled more, being the treatments with 20% of crust and 80% of sawdust those that greater chlorophyll concentration presented in all the irrigations with 0.15981 mg/L a chlorophyll , 0.11387  mg/L of b  chlorophyll  and 0.2736 total chlorophyll mg/L. Because not significance had in variable hydrogel, it concludes that seedlings of Pinus greggii affectations suffered smaller of regime hydric, since they are species that can increase their resistance to the drought, which limits the use of “the chlorophyll concentration” like indicator to evaluate the tolerance to the coniferous drought. The treatments with high doses of hydrogel can be successful like growth means since they presented values very near the witness. The addition of hydrogel in the substrate could have possibilities to produce forest species using the technified production system.
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/79