Data/hora: 05/06/2024 01:19:54

Provedor de dados: 	32	
País: 	Mexico	
Título: 	Simulación de la operación de la poza la becerra con fines de preservación de humedales, flora y fauna del Valle de Cuatro Ciénegas.	
Autores: 	Paredes Santaella, Andrés.	
Data: 	2011-10-05	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Modelo; Humedales; Balance; Model; Wetland; Maestría; Hidrociencias.	
Resumo: 	Se realizaron dos modelos, uno hidrológico y uno dinámico, para simular el comportamiento de la poza La Becerra, en el valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila, para identificar el efecto de las extracciones de agua para el riego en la hidrología del humedal El Garabatal. Los modelos se basan en un balance hídrico, el cual está definido por la aplicación del principio de conservación de masas, también conocido como ecuación de la continuidad. Esta establece que, para cualquier volumen arbitrario y durante cualquier período de tiempo, la diferencia entre las entradas y salidas estará condicionada por la variación del volumen de agua almacenada (Sokolov A., 1981). Estos modelos hacen un balance de los volúmenes derramados, el déficit, los volúmenes evaporados, las demandas satisfechas, los períodos de deficiencias y frecuencia de éstas. Las variables que intervienen en los modelos son nivel del agua dentro de la poza, volumen de la poza, funciones geométricas de la poza, precipitación, evaporación, gastos extraídos y gastos aportados. Adicionalmente se plantearon dos escenarios de manejo. El primero consistió en simular la poza en condiciones actuales de extracción (730 lps), y el segundo en reducir la extracción de agua para riego actual en aproximadamente 20% (579 lps). Los resultados tanto del modelo hidrológico como del dinámico indican que para el escenario uno las condiciones hidrológicas permanecerían como actualmente están. En contraste, en el escenario dos indican que la reducción de la extracción de agua para riego en un 20% incrementaría los niveles de agua promedio de 0.48 a 1.23 m, generando un derrame de la poza La Becerra de aproximadamente 5´116,846.36 m3 sobre el humedal El Garabatal durante todo el año. _______________ ABSTRACT: Two models were performed, a dynamic model and a hydrological model, to simulate the behavior of La Becerra swamp, in the valley of Cuatro Cienegas, Coahuila, to identify the effect of water extractions for irrigation in the hydrology of the wetland El Garabatal. The models are based on a water balance, which is defined by the principle of mass conservation, also known as the continuity equation. It states that for any arbitrary volume and for any time period, the difference between the inputs and outputs are dependent on the change in volume of stored water. The models make an assessment of the spilled volume, the evaporated deficit volumes, the met demands, periods and the frequency of these deficiencies. The variables involved in the models are the swamp water level, the swamp volume, the geometric features of the basin, precipitation, evaporation, flow extractions and flow contributions. There were two stages of operation. The first one was to simulate the swamp at current extraction conditions (730 lps), and the second one was to reduce water withdrawals for irrigation in approximately 20% (579 lps). The results of both the dynamic model and the hydrological model indicate that the stage one water conditions remain as currently. In contrast, in stage two suggests that the reduction of water withdrawals for irrigation by 20% increase water levels from 0.48 to 1.23 m, resulting in a shed of the swamp La Becerra approximately 5'116, 846.36 m3 on El Garabatal wetland throughout the year.	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/10521/484