Data/hora: 05/06/2024 17:15:29

Provedor de dados: 	32	
País: 	Mexico	
Título: 	Rendimiento potencial del maíz en el Distrito de Riego 063 Guasave, Sinaloa bajo diferentes fechas de siembra aplicando el modelo hybrid maize.	
Autores: 	Aguirre Rojo, José Anastacio.	
Data: 	2012-08-04	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Modelo de simulación; Maíz; Distrito de Riego 063; Rendimiento potencial; Requerimiento hídrico; Simulation model; Corn; 063 Irrigation District; Yield potential; Water requirement; Hidrociencias; Maestría.	
Resumo: 	Gracias al desarrollo de herramientas de simulación, como medio de obtención de soluciones prácticas, aplicadas a problemas de ingeniería y partiendo de la modelación de procesos físicos del ciclo hidrológico, se ha logrado describir al menos en parte la complejidad de los fenómenos que ocurren en la naturaleza, como lo es la simulación del crecimiento de los cultivos, en este caso específico del maíz. Debido a la importante producción anual de maíz que produce el Distrito de Riego 063 Guasave, Sinaloa y a las significativas pérdidas de cultivo de maíz sufridas a causa de las bajas temperaturas registradas en febrero de 2011 se decidió realizar la presente investigación que comprende la estimación de los rendimientos de maíz en la resiembra del mes de marzo de 2011 a partir de la validación del modelo Hybrid Maize desarrollado por la Universidad de Nebraska; haciendo hincapié en la relevancia de los resultados obtenidos ya que dicha resiembra se realizó fuera del período óptimo de siembra recomendado para esta región del país. En el presente trabajó se estimó el rendimiento potencial del maíz para diferentes fechas de siembra, lo cual permitirá tomar algunas decisiones de manejo en caso de que se realicen resiembras de maíz fuera de las fechas óptimas. De igual forma se estimó el requerimiento hídrico del cultivo de maíz para diferentes fechas de siembra. _______________  POTENTIAL YIELD OF MAIZE IN THE GUASAVE 063 IRRIGATION DISTRICT, SINALOA UNDER DIFFERENT PLANTING DATES USING THE HYBRID MAIZE MODEL. ABSTRACT:  Thanks to development of simulation tools as a means of obtaining practical solutions applied to engineering problems and based on the modeling of physical processes of the hydrological cycle, it has been described at least in part the complexity of the phenomena that occur in the nature, as is the simulation of crop growth, in this specific case of maize. Due to the significant annual production of corn produces Guasave 063 Irrigation District, Sinaloa and the significant losses suffered maize because of the low temperatures recorded in February 2011 it was decided to conduct this research includes the estimated maize yields in the seeding of March 2011 from Hybrid Maize model validation developed by the University of Nebraska, emphasizing the relevance of the results obtained since that replanting took place outside the optimal planting period recommended for this region. For this work we estimated the potential yield of maize for different planting dates, which will take some management decisions should be made out of corn replanting the optimal dates.	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/10521/964