Data/hora: 13/06/2024 08:09:17

Provedor de dados: 	32	
País: 	Mexico	
Título: 	Sistema de crecimiento y rendimiento para Pinus patula de Zacualtipán, Hidalgo, México	
Autores: 	Santiago García, Wenceslao.	
Data: 	2012-09-08	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Diferencia algebraica; Guía de densidad; Índice de sitio; Modelos compatibles; Pinus patula; Maestría; Forestal; Algebraic difference; Guide-density; Site index; Compatible models.	
Resumo: 	Con el objetivo de generar un sistema compatible de crecimiento-rendimiento  explícito para rodales coetáneos de Pinus patula, se utilizó información  dasométrica derivada de tres remediciones en parcelas permanentes de  muestreo en una cronosecuencia en Zacualtipán, Hidalgo, México. La  productividad de los rodales se estimó mediante un patrón anamórfico de  crecimiento basado en el modelo de Hossfeld IV e interrelacionado con las  ecuaciones de área basal, diámetro promedio y volumen total vía regresión  aparentemente no correlacionada. La mortalidad se ajustó a un modelo  exponencial a través de mínimos cuadrados ordinarios. Con datos de rodales  en extrema competencia, se determinó el índice de densidad del rodal (IDR)  máximo, que corresponde a 4068 individuos para un diámetro cuadrático (DQ)  de referencia de 12 cm. A partir de esta información se generó una guía para el  control de la densidad de las masas forestales bajo estudio. Al simular el  escenario de productividad del sitio promedio el sistema sugiere un turno  técnico en maximización de volumen total de 25 años, lo que contrasta con el  turno empírico de 40 años fijado en la zona a partir del año 2003._____With the objective to generate a compatible growth-yield explicit system for  even-aged stands of Pinus patula, information from three consecutive re-  measurements of permanent plots was used in a chronosequence at  Zacualtipan, Hidalgo, Mexico. Forest productivity was estimated using an  anamorphic dominant height family based on the Hossfeld IV model and linked  to basal area, mean diameter and total volume equations through seemingly  unrelated regression fitting. Mortality was fitted to an exponential mortality  function through ordinary least squares regression. With data from  fully-stocked  stands, the maximum stand density index (SDI) was also determined and  corresponds to a density of 4068 individuals per hectare with a quadratic  diameter of reference of 12 cm. From this information a density diagram to  manage the stand density was generated. When simulating total wood volume  for the average productivity site, a 25-year rotation that maximizes volume was  estimated, which contrast with the empirical 40-year rotation established in the  region since 2003.	
Tipo: 	Tesis	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/10521/1235