Data/hora: 06/06/2024 06:10:18

Provedor de dados: 	32	
País: 	Mexico	
Título: 	Diseño de un sistema de telemetría para varialbes climatológicas y humedad del sustrato en invernadero.	
Autores: 	Gardea Flores, Carlos Alberto.	
Data: 	2010-08-15	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Telemetría; Comunicación inalámbrica; Electrónica; Microcontrolador; Temperatura; Humedad; Invernadero; Telemetry; Wireless; Communication; Electronics; Microcontroller; Temperature; Humidity; Greenhouse.	
Resumo: 	Se diseñó un sistema electrónico de telemetría, basado en microcontroladores PIC como centro de procesamiento y transceptores LINX de comunicación inalámbrica, para el monitoreo de humedad relativa, temperatura y humedad del sustrato en invernadero. El sistema cuenta con un módulo central que coordina las mediciones y almacena los datos de cinco unidades remotas que contienen los sensores. Como parte del software se implementó un protocolo de comunicación bidireccional que permite el control y flujo de información entre los dispositivos. La verificación de los sensores se realizó comparando las mediciones de éstos con las tomadas por la estación agrometeorológica del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo. El funcionamiento del equipo se validó en el invernadero experimental del programa de Hidrociencias el cual tiene una superficie de 180m2 con un cultivo de fresa (Fragaria X ananassa cv. aromas). Los resultados mostraron que es posible implementar sistemas de telemetría que proporcionan información confiable en tiempo real del estado ambiental de un invernadero. _______________ DESIGN OF A TELEMETRY SYSTEM FOR CLIMATE VARIABLES AND SUBSTRATE HUMIDITY IN GREENHOUSE. ABSTRACT: An electronic telemetry system was designed, based on PIC microcontrollers as processing centers and LINX wireless transceivers for monitoring relative humidity, temperature and substrate humidity in greenhouse. The system comprises a central module to coordinate measurements and store data from five remote units containing sensors. As part of the software a bidirectional communication protocol was implemented. It allows control and information flux between devices. The verification of sensors was performed by comparing these measurements with those taken by the agrometeorological station of Colegio de Postgraduados Campus Montecillo. System validation was carried on in the experimental greenhouse for Water Science program which covers an area of 180m2 with a strawberry crop (Fragaria X ananassa cv. Aromas). Results show that it is possible to implement telemetry systems to provide reliable real-time information about environmental conditions of a greenhouse.	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/10521/148