Data/hora: 13/06/2024 04:51:44

Provedor de dados: | 32
País: | Mexico
Título: | Zonificación del potencial productivo de biomasa para etanol de segunda generación en agroecosistemas con pasto Pennisetum purpureum en el estado de Veracruz.
Autores: | López Escudero, Roberto de Jesús.
Data: | 2014-07-30
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Etanol; Pennisetum purpureum; Modelos de simulación; SWAT; URH; Ethanol; Simulation models; Agroecosistemas Tropicales; Maestría.
Resumo: | El etanol lignocelulósico generado a partir de la biomasa seca de especies como Pennisetum purpureum puede ser la solución a problemáticas actuales como la crisis energética, la ineficiencia de los biocombustibles de primera generación, el desplazamiento de tierras destinadas al sustento humano y el cambio en el uso de los suelos. Sin embargo, con la finalidad de aumentar la eficiencia energética de esta especie, es necesario identificar áreas con condiciones agroecológicas óptimas que no compitan con la producción de alimentos. Por lo anterior el objetivo de este trabajo fue cartografiar y generar un índice de productividad de Pennisetum purpureum con base a las condiciones agroecológicas del estado de Veracruz. Se utilizó el modelo Soil and Water Assessmente Tool (SWAT) para calcular el rendimiento de biomasa seca de Pennisetum purpureum. La superficie del estado se dividió en unidades de respuesta hidrológica (URH) generadas a partir de un modelo de elevación digital (DEM), un mapa de suelos y uso de suelos con escala 1:250000. Se utilizaron 95 estaciones climáticas y los parámetros del cultivo se obtuvieron de la literatura. El rendimiento simulado de biomasa de Pennisetum purpureum de las URH se dividió en 5 rangos variando de 0.066 a 44.05 t MS ha-1. Se identificaron 5, 090, 000 has con rendimientos superiores a 28.261 t MS ha-1 lo que concuerda con el nivel alto dentro del índice de productividad generado con base a los resultados arrojados por el modelo. _______________ POTENTIAL PRODUCTIVE ZONING OF BIOMASS TO SECOND GENERATION ETHANOL IN AGROECOSYSTEMS WITH Pennisetum purpureum GRASSES IN THE STATE OF VERACRUZ. ABSTRACT: Lignocelulosic Ethanol generated from dry biomass of species as Pennisetum purpureum it coul be the solution to current problems like the energy crisis, the inefficiency of the first- generation biofuel, displacing land used for human sustenance and turnover of the use of soils. However, in order to increase energy efficiency of this species, it is necessary to identify areas with optimal ecological conditions that do not compete with food production. Therefore the aim of this study was to map and generate a productivity index of Pennisetum purpureum based on agro-ecological conditions of the state of Veracruz. Soil and Water Assessmente Tool Model (SWAT) was used to estimate the dry biomass yield of Pennisetum purpureum. The surface of the state was divided into hydrologic response units (HRU) generated from a digital elevation model (DEM), a soil and land use map with 1:250000 scale. 95 weather stations were used and culture parameters were obtained from the literature. The biomass yield simulated from Pennisetum purpureum of all URH was divided into 5 ranks ranging from 0,066 to 44,050 t DM ha-1. 5,090,000 ha were identified with yields exceeding 28.261 t DM ha-1 which is consistent with the high level of productivity index generated on based to the results produced by the model.
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/2343