Data/hora: 12/06/2024 07:31:17

Provedor de dados: | 32
País: | Mexico
Título: | Relación precipitación-escurrimiento para diferentes sistemas de manejo del suelo
Autores: | Canaca Calderón,  Ramón León.
Data: | 2012-09-08
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Propiedades hidrológicas; Multitemporal; Coeficiente; Curva numérica; Abstracción inicial; Maestría; Hidrociencias; Hydrologic properties; Multitemporal; Coefficient; Curve number; Initial abstraction.
Resumo: | Se evaluó la relación precipitación-escurrimiento en diferentes sistemas de manejo del suelo en  el cultivo de maíz en dos regiones de la República Mexicana: la localidad de Ajuno, municipio  de Pátzcuaro, Michoacán y la localidad Vistahermosa, municipio de San Andrés Tuxtla,  Veracruz. Se utilizaron bases de datos de precipitación y escurrimiento para los meses de junio a  octubre del periodo de 1996-2001, cuyos datos fueron obtenidos en lotes de escurrimiento de  22.9 m x 4 m con pendiente de 10% para Ajuno y de 25 m x 2 m con 16% de pendiente para  Vistahermosa. Se analizaron los factores que inciden en los escurrimientos superficiales como  son  las propiedades hidrológicas del suelo, condición hidrológica asociada a la cobertura  vegetal, uso de suelo y contenido de humedad antecedente. También se estudio la variación  multitemporal de los coeficientes de escurrimiento y de las curvas numéricas mediante los  métodos de precipitación-escurrimiento y de pares ordenados con abstracciones iniciales de  0.05S y 0.2S. Los resultados muestran que no existen cambios considerables en las propiedades  del suelo, a pesar de estar sometidos a los procesos de laboreo del suelo, como es el caso de la  labranza convencional (LC). En Vistahermosa se presentaron los mayores escurrimientos, los  valores más altos de los coeficientes de escurrimiento y curvas numéricas en diferentes escalas  temporales, esto asociado a la mayor cantidad de lluvia, mayor grado de pendiente y suelos con  mayor potencial de escurrimiento. Los sistemas con residuos de cosecha mostraron los menores  escurrimientos, tal es el caso de la labranza cero con 100% de residuos (L0 100%) que presentó  una eficiencia superior a 51% en la reducción del escurrimiento en comparación con la labranza  convencional. Asimismo, mediante el coeficiente de determinación (R2) se observó que el uso de  la abstracción inicial (Ia) de 0.05S presentó una mejor bondad de ajuste entre los escurrimientos  observados y los estimados a través del método de curvas numéricas. ___________The relation was evaluated precipitation-runoff in different soil tillage and soil management for  the maize in two regions of the Mexican Republic: the locality of Ajuno, Pátzcuaro, Michoacán  and the Vistahermosa locality, San Andres Tuxtla, Veracruz. In order to develop this work the  data bases of precipitation and runoff for the months of June to October of the period of 1996-  2001 were used, whose data were collected from runoff plots of 22.9 m x 4 m with slope of 10%  for Ajuno and 25 m x 2 m with 16% of slope for Vistahermosa. The factors were analyzed that  affect the runoff as they are the hydrologic properties of the soil, hydrologic condition associated  to the vegetal cover, soil management and antecedent moisture content. Also, the multitemporal  variation of the runoff coefficients and curve numbers by means of precipitation-runoff and rank-  order methods was studied with initials abstractions of 0.05S y 0.2S. The results show that  considerable changes in the properties of soil do not exist, in spite of being put under soil tillage  processes, as is the case of the conventional till. In Vistahermosa the highest runoff appeared, the  highest values of the runoff coefficients and curve numbers in the different temporary scales,  associated to the greater amount of rain, high slope degree and soils with high potential of runoff.  The systems with residue cover, showed the lowest runoff, so is the case of No till with 100% of  residues (L0 100%) that an efficiency presented superior to 51% in the reduction of the runoff in  comparison with the conventional till (LC). Also, it was observed by means of the determination  coefficient (R2) that the use of the initial abstraction of 0.05S presented the best fit adjustment  between the observed and estimated runoff.
Tipo: | Tesis
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/1312