Data/hora: 02/06/2024 12:46:41

Provedor de dados: | 32
País: | Mexico
Título: | Evaluación hidráulica de cápsulas porosas para riego.
Autores: | López López, Iván.
Data: | 2013-04-18
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Capsula porosa; Conductividad hidráulica; Conectores comerciales; Subirrigación; Carga hidráulica; Porous capsules; Hydraulic conductivity; Commercial connectors; Subirrigation; Hydraulic loads; Hidrociencias; Maestría.
Resumo: | La agricultura ha obtenido logros importantes por la introducción de tecnologías avanzadas para el riego de cultivos agrícolas. Sin embargo, los recursos hídricos y energéticos, pueden resultar competitivos con las necesidades de la población y la industria, sobre todo, en aquellas regiones donde existen limitaciones de este vital líquido. Por lo que es necesario emplear alternativas de riego que conduzcan al uso racional del agua y a la disminución del uso de la energía para el bombeo, con el desarrollo de investigaciones que se materialicen en proyectos de desarrollo sustentable. Por lo anterior, en el presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo evaluar el funcionamiento hidráulico de capsulas porosas en términos de su conductividad hidráulica, bajo diferentes cargas (a presión y succión); en las interconexiones entre capsulas porosas se propone utilizar conectores comerciales de riego para hacer mejor el funcionamiento y se diseñó un sistema de riego por subirrigación con capsulas porosas, el cual se evaluó su funcionamiento en tezontle como sustrato con diferentes tamaños de partículas. Se concluyó que la conductividad hidráulica en las capsulas porosas no es igual cuando son sometidas a diferentes cargas de columna de agua; por lo tanto, el gasto emitido por cada capsula es diferente. Las interconexiones propuestas a partir de conectores para riego comerciales cumplieron su misión, dado que no se presentaron perdidas de agua; por lo tanto, permitió la continuidad del agua en el sistema por subirrigación. Al conocer la Conductividad hidráulica (Ks) de cada capsula, se permite hacer un diseño correcto de un sistema de riego por subirrigación. Sobre el funcionamiento del sistema de riego por subirrigación en diferentes tamaños de partículas (al menos dos, una con tamaños de particulas iguales o menores a la malla 8, y la segunda con  partículas con tamaños entre la malla 8 y la 6), no se encontró un comportamiento diferente en el funcionamiento del sistema de riego. _______________  HIDRAULIC EVALUATION FOR IRRIGATION POROUS CAPSULES. ABSTRACT: Agriculture has major achievements by the introduction of advanced technologies for irrigation of agricultural crops. However, water resources and energy can be competitive with the needs of the population and industry, especially in regions where  limitations this vital liquid. So  is necessary to use alternative irrigation leading to the rational use of water and reducing the use of energy to pump, with the development of research to materialize sustainable development projects. Therefore, in this research work is to evaluate the hydraulic performance of porous capsules in terms of hydraulic conductivity under different loads (pressure and suction) in the interconnections between porous capsules intends to use commercial connectors irrigation for best performance and was designed subirrigation system with porous capsules, which assessed their performance in tezontle as substrate with different particle sizes. It was concluded that the hydraulic conductivity is not equal porous capsules when subjected to different loads of water column, therefore, the cost per capsule emitted is different. Interconnections connectors proposals from commercial irrigation fulfilled their mission, since there were no leaks are, therefore, allowed the continuity of water subirrigation system. Knowing the hydraulic conductivity (Ks) of each capsule, carries out a proper design of a subirrigation system. About the operation of subirrigation system in different particle sizes (at least two, one with particle sizes equal to or smaller than 8 mesh, and the second particle with mesh sizes between 8 and 6), no found a different behavior in the operation of the irrigation system.
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/1852