Data/hora: 09/06/2024 09:35:57

Provedor de dados: 	36	
País: 	Brazil	
Título: 	Qualidade do carvão vegetal de madeiras amazônizas - Balbina	
Autores: 	Silva,Dimas Agostinho da; Brito,José Otávio.	
Data: 	1989-01-01	
Ano: 	1989	
Resumo: 	RESUMOProduziu-se carvão com madeiras provenientes da área de inundação da Hidrelétrica de Balbina no Amazonas. As madeiras possuiam teor de umidade situado entre 25 a 35%, diâmetro inferior a 0,18 m, bitolas de 2,00 m de comprimento e densidade básica inferior a 0,75 ton/m3. Fizeram-se vinte e três carbonizações utilizando forno de alvenaria. No carvão vegetal determinou-se a friabilidade, a densidade aparente, a densidade verdadeira, a porosidade, o poder calorífico e os teores de umidade, matérias voláteis, cinzas e carbono fixo. No geral obteve-se um carvão de boas qualidades e sem nenhum parâmetro que pudesse comprometer a aplicação do produto em usos convencionais.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59671989000100525	
Editor: 	Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia	
Relação: 	10.1590/1809-43921989191530	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Acta Amazonica  v.19 1989	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess