Data/hora: 09/06/2024 04:21:32

Provedor de dados: 	36	
País: 	Brazil	
Título: 	Β&amp;#927;ΜΒ&amp;#913; COM BRAÇO OSCILANTE ACIONADA POR CORRENTEZA DE RIOS	
Autores: 	Harwood,John H.; Moraes,Rejane de Siqueira.	
Data: 	1992-09-01	
Ano: 	1992	
Resumo: 	Uma bomba d'água acionada por correnteza de rios foi construída e testada. O desenho incorporou um hidrofólio suportado por um braço oscilante. Uma mudança automática do ângulo de ataque do hidrofólio faz com que o braço levante e desça continuamente, acionando uma boma de pistão. Com correntezas de 0,6 a 1,1m2 a vazão da bomba foi de 3 a 6 m3 de água por dia a uma altura de 9 m. A bomba tem boas possibilidades de poder abastecer casas situadas pertos de rios de terra firme com água desses rios.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59671992000300421	
Editor: 	Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia	
Relação: 	10.1590/1809-43921992223436	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Acta Amazonica  v.22 n.3 1992	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess