Data/hora: 14/06/2024 20:36:40

Provedor de dados: | 5
País: | France
Título: | Estimation des échanges entre la mer et la lagune de Biguglia : Utilisation de la méthode d’estimation des volumes d’eau échangés entre la mer et les lagunes par différence de hauteurs d’eau.
Autores: | Tunin-ley, Alina; Malet, Nathalie; Fiandrino, Annie; Orsoni, Valerie; Baldi, Yoann.
Data: | 2014-10
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Echanges mer/lagune; Hauteur d’eau; Grau; Hydrodynamique; Biguglia (lagune Corse).
Resumo: | Le projet a pour objectif premier de disposer d'un modèle hydrodynamique opérationnel (modèle MARS) sur la lagune de Biguglia et de le valider sur la base de paramètres mesurés in situ (hauteurs d'eau, salinité, température, débits échangés avec la mer). Cela permettra ensuite de caractériser le fonctionnement physique de la lagune à l'aide de descripteurs hydrodynamiques (influence relative des différents forçages, temps de résidences...) puis d'en dégager une typologie saisonnière.  Cette étude préliminaire a pour but d’estimer les volumes journaliers entrants et sortants à partir des données de hauteurs d’eau de part et d’autre des graus. Cette étude a été menée sur la lagune de Biguglia grâce à la méthode développée au LER-LR sur différents étangs du Languedoc-Roussillon, Le Prévost et La Palme (Fiandrino et al. 2012). Les données de hauteur d’eau serviront de paramètre de forçage du modèle hydrodynamique pour les conditions en mer. Les volumes journaliers d’entrée /sortie seront confrontés aux bilans journaliers simulés afin de vérifier la capacité du modèle à reproduire les échanges mer-lagune sous différentes conditions environnementales.
Tipo: | Text
Idioma: | Francês

Identificador:

http://archimer.ifremer.fr/doc/00214/32525/31011.pdf

http://archimer.ifremer.fr/doc/00214/32525/

Formato: | application/pdf

Fonte:

2014 Ifremer

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use