Data/hora: 05/06/2024 01:30:56

Provedor de dados: 	5	
País: 	France	
Título: 	Fiber optic monitoring of active faults at the seafloor: I the FOCUS project	
Autores: 	Gutscher, Marc-andre; Royer, Jean-yves; Graindorge, David; Murphy, Shane; Klingelhoefer, Frauke; Aiken, Chastity; Cattaneo, Antonio; Barreca, Giovanni; Quetel, Lionel; Riccobene, Giorgio; Petersen, Florian; Urlaub, Morelia; Krastel, Sebastian; Gross, Felix; Kopp, Heidrun; Margheriti, Lucia; Beranzoli, Laura.	
Data: 	2019-03	
Ano: 	2019	
Resumo: 	Laser reflectometry (BOTDR), commonly used for structural health monitoring (bridges, dams, etc.), will for the first time be applied to study movements of an active fault on the seafloor 25 km offshore Catania Sicily. The goal of the European funded FOCUS project (ERC Advanced Grant) is to connect a 6-km long strain cable to the EMSO seafloor observatory in 2100 m water depth. Laser observations will be calibrated by seafloor geodetic instruments and seismological stations. A long-term goal is the development of dual-use telecom cables with industry partners.	
Tipo: 	Text	
Idioma: 	Inglês	
Identificador: 	https://archimer.ifremer.fr/doc/00493/60430/63872.pdf

DOI:10.1051/photon/2019S432

https://archimer.ifremer.fr/doc/00493/60430/	
Editor: 	EDP Sciences	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	Photoniques (1629-4475) (EDP Sciences), 2019-03 , Vol. Special EOS , N. Issue 3 , P. 32-37	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use