Data/hora: 01/06/2024 09:40:22

Provedor de dados: 	5	
País: 	France	
Título: 	Traitement des données Sysif. Analyse des données issues des capteurs de mouvement / Comparaison avec des simulations numériques	
Autores: 	Damy, Gilbert.	
Data: 	2018-12-21	
Ano: 	2018	
Resumo: 	Sysif is a deep-towed VHR seismic data acquisition system/ It includes a deep-towed acoustic source (220-1050 Hz) and a 100 m long multi channel streamer. To retrieve the most information from the seismic data, accurate receiver locations are needed, based on positioning and inertial sensors : a location error of less than 30 cm is required. This study includes an analysis of the streamer dynamics based on numerical simulation and a comparison between the simulation results and the sensor derived geometry.	
Tipo: 	Text	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	https://archimer.ifremer.fr/doc/00474/58578/61140.pdf

https://archimer.ifremer.fr/doc/00474/58578/	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use