Data/hora: 01/06/2024 08:13:02

Provedor de dados: 	5	
País: 	France	
Título: 	Vers une modélisation déterministe des écoulements de surface en Nouvelle-Calédonie. Implémentation du code GR4H sur quatre bassins versants du Grand Nouméa	
Autores: 	Desclaux, Terence; Pischedda, Marine; Lemonnier, Hugues; Soulard, Benoit; Le Gendre, Romain.	
Data: 	2017-06-20	
Ano: 	2017	
Palavras-chave: 	Continuum Terre-Lagon; Nouvelle-Calédonie; Rivières; GR4H; Bassins versants; Grand Nouméa; Modélisation; Débits; Land-lagoon continuum; New Caledonia; River; GR4H; Watershed; Nouméa; Model; River Flow.	
Resumo: 	Ce rapport fait suite au stage de Marine Pischedda (Master 2 La Rochelle) réalisé au sein de l’unité de recherche "Lagons, Ecosystèmes et Aquaculture Durable en Nouvelle-Calédonie" (LEAD/NC) de l’Ifremer entre février et juillet 2016. Cette étude a été conduite sur quatre bassins versants du Grand Nouméa : la Coulée, la Dumbéa Est, la Dumbéa Nord et la Couvelée. L’objectif principal était de démontrer la pertinence de l’utilisation de modèle pluie-débit au pas de temps horaire (GR4H en l’occurrence) sur les bassins versants calédoniens. Le cadre plus général de ce travail était d’aboutir à une représentation affinée du continuum terre-mer par le couplage des modèles GR4H et MARS3D développés pour simuler la circulation côtière. Les périodes d’étiages ayant un impact au lagon spatialement restreint, les évènements d’intérêt sont donc principalement les épisodes de crues auxquels est soumis l’environnement calédonien. L’étude montre clairement que, pour des bassins sur lesquels nous disposons d’une série de données suffisantes (&gt; 5 ans), le modèle GR4H avec la méthode proposée d’optimisation aboutit à une pertinence des simulations très satisfaisante (NSE &gt; 0.75 pour les 4 bassins). Si il est possible d’extrapoler les paramètres obtenus sur la Dumbéa Est et la Dumbéa Nord à la Coulée, l’opération est moins évidente pour la Couvelée, qui, bien qu’étant contigüe à la Dumbéa Nord présente des caractéristiques hydrologiques radicalement différentes des autres bassins. Enfin, l’utilisation couplée de GR4H et des lames d’eau Antilope a été explorée, ouvrant la voie à la simulation en temps réel des débits des rivières où la donnée de pluie est difficilement collectable. Le modèle GR4H présente donc de nombreux avantages pour la communauté scientifique mais aussi pour les gestionnaires de la ressource en eau.	
Tipo: 	Text	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00388/49969/50545.pdf

DOI:10.13155/49969

http://archimer.ifremer.fr/doc/00388/49969/	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	2017 Ifremer

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use