Data/hora: 07/06/2024 01:14:33

Provedor de dados: 	5	
País: 	France	
Título: 	ARES. Analyse de Rejeux hydro-sédimentaires en Estuaire de Seine	
Autores: 	Grasso, Florent; Bismuth, Eliott; Verney, Romaric.	
Data: 	2020-11	
Ano: 	2020	
Resumo: 	En se basant sur les travaux des programmes de recherche Seine-Aval 4 &amp; 5, et plus particulièrement le modèle numérique hydro-sédimentaire MARS3D « CurviSeine » (HYMOSED-SA5), le projet ARES (« Analyse de Rejeux hydro-sédimentaires en Estuaire de Seine ») du programme de recherche Seine-Aval 6 avait pour objectifs de produire un référentiel de données validées de la dynamique hydro-sédimentaire de l’estuaire pour deux périodes de 11 ans (1990-2000 et 2005-2015). Le présent document décrit : (i) le modèle ainsi que les paramètres de modélisation (forçages, grille bathymétrique, etc…) utilisés ; (ii) la comparaison des sorties hydrologiques (température, salinité, sédiments en suspension) du modèle avec les données du réseau PHRESQUES (bouée SCENES et stations aval SYNAPSES) ;  (iii) une étude de sensibilité du modèle à la grille bathymétrique pour l’année 2014, simulée avec la grille bathymétrique de 2010 et celle de 2016, en période d’évolution morphologique douce de l’estuaire de Seine ; et (iv) des résultats préliminaires concernant l’historique des conditions hydrologiques de l’estuaire de Seine, aux échelles décennales et annuelles. L'ensemble des rejeux hydro-sédimentaires sont disponible sur le ftp : ftp://ftp.ifremer.fr//ifremer/dataref/ocean-coastal-model/SEINE/curviseine_ares_hindcast/	
Tipo: 	Text	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	https://archimer.ifremer.fr/doc/00664/77610/79628.pdf

https://archimer.ifremer.fr/doc/00664/77610/	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use