Data/hora: 01/06/2024 11:02:08

Provedor de dados: | 5
País: | France
Título: | Etat chimique des sédiments et influence d'une extraction de granulats sur l'état chimique de l'eau de mer dans le cadre du PER GMH - Etude SCOOTER. Etude sur la remobilisation de Sédiments potentiellement COntaminés induite par une OpéraTion d’ExtRaction de granulats en baie de Seine
Autores: | Menet-nedelec, Florence; Chiffoleau, Jean-francois; Riou, Philippe; Maheux, Frank; Pierre-duplessix, Olivier; Rabiller, Emilie; Simon, Benjamin.
Data: | 2015
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Baie de Seine; Métaux traces; Contaminants organiques; Sédiment; Eau de mer; Panache turbide; Extraction de granulats.
Resumo: | Dans les mers côtières où les données des réseaux de surveillance montrent que les sédiments fins en surface contiennent des contaminants, la remobilisation de ces matériaux à l’occasion d’extractions de granulats, qui génère un panache turbide, pourrait influencer la qualité de l’eau. La baie de Seine orientale est sous l’influence du panache de la Seine, l’un des fleuves les plus contaminés d’Europe. Cette étude avait pour objectif d’examiner la remobilisation des métaux traces et de contaminants organiques des sédiments vers la surface pendant et après une extraction de granulats à travers leur comportement entre la fraction totale et dissoute. Pour cela, l’expérimentation a été réalisée lors d’un essai d’extraction dans le cadre du Permis Exclusif de Recherche des Granulats Marins Havrais (PER GMH) obtenus par les entreprises Les Graves de l’Estuaire et Matériaux Baie de Seine entre mi-2010 et mi-2015 (ouverture de travaux obtenue en 2012).  Le site de l’étude était situé à environ 20 km des côtes du Havre dans le périmètre du PER dans la Zone Ouest sélectionnée pour un essai d’extraction. Lors d’une première phase réalisée à basse mer pour être sous l’influence du panache de la Seine, une caractérisation de l’état chimique des sédiments de la zone et de l’eau de mer verticalement a été effectuée. Puis, la deuxième phase, réalisée sur la période étal de pleine mer - flot, a consisté à réaliser un état initial avant extraction, puis à prélever des échantillons d’eau de mer brute et filtrée (&lt; 0,2 µm) en sub-surface dans le panache turbide généré par le navire extracteur à une fréquence donnée, et à effectuer un dernier prélèvement une heure après la fin de l’extraction. Les résultats ont montré une remise en suspension de métaux traces associés aux sédiments tout au long de la durée de l’extraction, avec peu de transfert dans la phase dissoute, puis une nette tendance au retour à l’état initial dans l’eau brute et l’eau filtrée pendant la disparition du panache turbide. L’essai d’extraction de granulats dans la Zone Ouest du PER GMH a donc bien eu une influence sur l’état chimique de l’eau dans le panache turbide pendant sa durée de vie, mais ne semble pas montrer d’influence à long terme (après la disparition du panache) sur la qualité globale de l’eau sur le site de l’étude.
Tipo: | Text
Idioma: | Francês

Identificador:

http://archimer.ifremer.fr/doc/00310/42078/41381.pdf

DOI:10.13155/42078

http://archimer.ifremer.fr/doc/00310/42078/

Formato: | application/pdf

Fonte:

2015 Ifremer

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use