Data/hora: 01/06/2024 07:56:03

Provedor de dados: 	5	
País: 	France	
Título: 	Implantation sur le modèle courantologique Oko des lois de remise en suspension	
Autores: 	Raillard, Olivier.	
Data: 	1990-01	
Ano: 	1990	
Palavras-chave: 	Courantologie; Modélisation; Erosion; Sédimentation; Marennes Oléron; Département Charente-Maritime.	
Resumo: 	Cette étude a pour but d'introduire dans le modèle de production globale du bassin de Marennes-Oléron une nouvelle source de variabilité des teneurs de la colonne d'eau en éléments particulaires par la prise en compte des échanges verticaux à l'interface eau-sédiment. Dans la précédente formulation du modèle les biodépots, alors la seule source d'alimentation du fond, sont instantanément remis en suspension. Toutefois la faible bathymétrie ainsi que des régimes de courants et de vents variables déterminent des variations importantes dans les concentrations du matériel particulaire (Bacher, 1989) susceptibles d'influer sur la production biologique primaire et secondaire (fig. 1). Ces échanges conditionnent en partie les fluctuations de quantité de lumière dans . la colonne d'eau nécessaire à la photosynthèse; régulent la remise à disposition de la nourriture aux huîtres qu'ils s'agissent de leur propres égestats (fécès, pseudo-fécès) ou du matériel déposé en cours de dégradation (cellules phytoplanctoniques, cadavres zooplanctons, détritique divers) et enfin ils génèrent d'importantes variations des charges minérales de la masse d'eau qui diluent plus ou moins fortement la nourriture des huitres qui s'y trouve en suspension (Heral et al., 1987) et dont les fortes teneurs provoquent des colmatages branchiaux qui bloquent l'activité de filtration du mollusque (Sornin, 1981; Deslous-paoli et al., 1983).	
Tipo: 	Text	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00146/25741/23844.pdf	
Relação: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00146/25741/	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	ECOCEAN