Data/hora: 10/06/2024 13:49:52

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Características da pulverização produzida por pontas Yamaho da série 'D'¹
Autores: | Ramos,Hamilton Humberto; Matuo,Tomomassa; Bernardi,José Augusto; Gonzalez Maziero,José Valdemar.
Data: | 2002-12-01
Ano: | 2002
Palavras-chave: | Agrotóxicos; Pulverizador; Pontas de pulverização.
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo avaliar algumas das características da pulverização produzida por pontas Yamaho da série 'D'. Avaliaram-se os tamanhos de gotas das pontas D3, D4, D5, D6 e D8 nas pressões de 703, 1.055, 1.406, 1.758, 2.110, 2.461 e 2.813 kPa (100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400 psi), por meio de um equipamento laser marca Malvern, modelo Mastersizer. Avaliou-se, também, a vazão dessas pontas às pressões de 703, 1.125, 1.406, 1.828, 2.110, 2.532 e 2.813 kPa (100, 160, 200, 260, 300, 360 e 400 psi), comparando-as com as especificadas pelo fabricante. As gotas produzidas por todas as pontas, em todas as pressões analisadas, caracterizaram uma pulverização muito fina, o que, na agricultura, pode potencializar perdas por evaporação e deriva. Para todas as pontas, exceto para a D8 nas pressões de 1.828, 2.532 e 2.813 kPa, a diferença entre vazão observada e a especificada pelo fabricante foi superior a 5%. Concluiu-se que as pontas, além de não possuírem vazão uniforme, podem provocar a contaminação do aplicador e do ambiente em virtude do espectro de gotas produzido.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052002000300010
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87052002000300010
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.61 n.3 2002
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess