Data/hora: 01/06/2024 00:31:50

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Estimativa de fluxos de água em solos não saturados
Autores: | Reichardt,Klaus; Bacchi,Osny Oliveira Santos; Villagra,Maria Mercedes.
Data: | 1993-01-01
Ano: | 1993
Palavras-chave: | Condutividade hidráulica do solo; Equação de Darcy.
Resumo: | Com dados obtidos em perfis de terra roxa estruturada do município de Piracicaba (SP), é mostrada a dificuldade da estimativa de fluxos de água no solo, utilizando o modelo de Darcy-Buckingham. O experimento trata do estabelecimento de balanços hídricos em 25 parcelas de 5 x 5 m, alinhadas ao longo de uma transeção de 125 m. O componente drenagem profunda do balanço hídrico é estimado mediante medidas de umidade do solo (teta, cm³/cm³), feitas com sonda de nêutrons, e de potencial total da água do solo H (cm H2O) obtidas com tensiômetros. O trabalho mostra a grande dificuldade da estimativa de fluxos de drenagem q (mm/dia), a qual está relacionada: (1) à exponencialidade da relação entre a condutividade hidráulica do solo k (mm/dia) e a umidade do solo ou o potencial matricial da água no solo h (cm H(2)0), e (2) à variabilidade espacial do solo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051993000100010
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87051993000100010
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.52 n.1 1993
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess