Data/hora: 05/06/2024 16:20:42

Provedor de dados: 	53	
País: 	Brazil	
Título: 	Estimativa de fluxos de água em solos não saturados	
Autores: 	Reichardt,Klaus; Bacchi,Osny Oliveira Santos; Villagra,Maria Mercedes.	
Data: 	1993-01-01	
Ano: 	1993	
Palavras-chave: 	Condutividade hidráulica do solo; Equação de Darcy.	
Resumo: 	Com dados obtidos em perfis de terra roxa estruturada do município de Piracicaba (SP), é mostrada a dificuldade da estimativa de fluxos de água no solo, utilizando o modelo de Darcy-Buckingham. O experimento trata do estabelecimento de balanços hídricos em 25 parcelas de 5 x 5 m, alinhadas ao longo de uma transeção de 125 m. O componente drenagem profunda do balanço hídrico é estimado mediante medidas de umidade do solo (teta, cm³/cm³), feitas com sonda de nêutrons, e de potencial total da água do solo H (cm H2O) obtidas com tensiômetros. O trabalho mostra a grande dificuldade da estimativa de fluxos de drenagem q (mm/dia), a qual está relacionada: (1) à exponencialidade da relação entre a condutividade hidráulica do solo k (mm/dia) e a umidade do solo ou o potencial matricial da água no solo h (cm H(2)0), e (2) à variabilidade espacial do solo.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051993000100010	
Editor: 	Instituto Agronômico de Campinas	
Relação: 	10.1590/S0006-87051993000100010	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Bragantia  v.52 n.1 1993	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess