Data/hora: 11/06/2024 00:36:10

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Assistência de ar em barra de pulverização no controle da ferrugem asiática da soja
Autores: | Christovam,Rafael de Souza; Raetano,Carlos Gilberto; Aguiar Junior,Hélio Oliveira; Dal-Pogetto,Mario Henrique Ferreira do Amaral; Prado,Evandro Pereira; Gimenes,Marcelo Junior; Kunz,Vilson Luís.
Data: | 2010-01-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Tecnologia de aplicação; Deposição; Controle químico.
Resumo: | O experimento foi instalado em Botucatu, na cultura da soja, safra 2006/2007. Duas tecnologias de aplicação foram comparadas: pulverização convencional (sem ar); pulverização com assistência de ar na barra nas velocidades de 9, 11 e 29 km h-1, sobre alvos artificiais, no controle da ferrugem asiática, em diferentes partes das plantas. Para a superfície adaxial das folhas, na parte superior das plantas, a assistência de ar com 11 km h-1, proporcionou maiores depósitos na superfície das folhas. Na parte inferior das plantas não houve diferença significativa entre os tratamentos. Quanto aos depósitos na superfície abaxial das folhas, na parte superior da planta, a velocidade de ar máxima gerada pelo ventilador (29 km h-1), proporcionou maiores níveis de depósitos. A assistência de ar proporcionou maior produtividade da soja, diferindo da pulverização convencional (sem ar) e testemunha (plantas não tratadas).
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000100029
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87052010000100029
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.69 n.1 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess