Data/hora: 12/06/2024 08:30:21

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Esforços tratórios no arrancamento de cafeeiros
Autores: | Fujiwara,Mamor; Silva,Jair Rosas da; Paulo,Edison Martins; Arruda,Flávio Bussmeyer; Monteiro,Domingos Antônio.
Data: | 1986-01-01
Ano: | 1986
Palavras-chave: | Café; Arranquio; Implemento.
Resumo: | Um método alternativo para arrancamento de cafeeiros é apresentado neste trabalho: consiste ele em uma garra arrancadora presa ao cafeeiro e tracionada por trator. Determinações realizadas no Centro Experimental de Campinas, em latossolo roxo, em fevereiro de 1984, demonstraram que o esforço médio requerido foi de 2.127 kgf por planta para C. canephora L. cv. Robusta e de 1.158 kgf por planta para C. arabica L. cv. Mundo Novo. Dentre os sistemas utilizados, o mais indicado foi o arrancamento de três cafeeiros sucessivamente, alinhados no sentido tratório em esforços independentes, numa só operação. Sua utilização propiciou menor movimento de solo do que no uso de trator com lâmina. Foi possível o emprego de um trator de pneus de potência de 100 cv.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051986000200002
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87051986000200002
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.45 n.2 1986
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess