Data/hora: 11/06/2024 05:23:13

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Melhoramento do trigo: XXIV. Avaliação de novos genótipos no Estado de São Paulo
Autores: | Camargo,Carlos Eduardo de Oliveira; Felício,João Carlos; Ferreira Filho,Antonio Wilson Penteado; Freitas,José Guilherme de; Kanthack,Ricardo Augusto Dias; Barros,Benedito de Camargo.
Data: | 1991-01-01
Ano: | 1991
Palavras-chave: | Trigo; Componentes da produção; Resistência a doenças; Tolerância ao alumínio.
Resumo: | Compararam-se vinte e três linhagens de diversas origens e dois cultivares de trigo em ensaios tanto em condição de irrigação por aspersão como de sequeiro, analisando-se a produção de grãos, outros componentes da produção e resistência às doenças. Em casa de vegetação, estudou-se a resistência às misturas de raças prevalecentes dos agentes causais da ferrugem-do-colmo e da-folha e, em condições de laboratório, a tolerância ao alumínio, em soluções nutritivas. As linhagens IAC-243, IAC-187 e IAC-188, de porte baixo, resistentes ao acamamento e de ciclo médio, e a linhagem IAC-190, de porte médio, salientaram-se quanto à produção de grãos em condições de irrigação por aspersão. Em sequeiro, destacaram-se quanto à produtividade as linhagens IAC-188 e IAC-193, de porte baixo, resistentes ao acamamento e de ciclo precoce. A linhagem 17 mostrou resistência às três misturas de raças prevalecentes do agente causal da ferrugem-da-folha em estádio de plântula, imunidade a essa ferrugem em condições de campo (planta adulta), resistência às duas misturas de raças de ferrugem-do-colmo, moderada resistência ao oídio e menor grau de área infectada pelos patógenos causadores de manchas foliares. O cultivar Alondra-S-46 mostrou ser fonte genética do caráter espiga comprida; a linhagem IAC-182, de maior número de espiguetas por espiga; 'Anahuac', de maior número de grãos por espiga e por espigueta e as linhagens IAC-188 e 17, de grãos mais pesados. As linhagens 2, IAC-182, IAC-243, 7, IAC-186, IAC-187 e IAC-193 foram as mais tolerantes à toxicidade de alumínio.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051991000200004
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87051991000200004
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.50 n.2 1991
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess