Data/hora: 11/06/2024 08:43:35

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Influência do preparo do solo sôbre a estrutura da terra-roxa-legítima
Autores: | Grohmann,F.; Arruda,Hermano V. de.
Data: | 1961-01-01
Ano: | 1961
Resumo: | Com a finalidade de verificar o efeito do preparo do solo sôbre a estrutura da terra-roxa-Iegítima, utilizaram-se amostrai de solo, de um ensaio de preparo de solo, instalado pela Seção de Conservação do Solo, ensaio êsse que foi repetido durante 12 anos. Os resultados analíticos mostram que, para o caso especial da terra-roxa-legitima, solo bastante estruturado, o trabalho mecânico, quando muito intensa, faz com que o diâmetro médio geométrico dos agregados fique bastante reduzido. No tratamento com duas arações, os agregados apresentaram um diâmetro médio geométrico de 0,54 milímetros, enquanto que nos tratamentos com uma aração apenas e preparo de solo com enxada, os diâmetros eram da ordem de 0.70 e 0,95 milímetros, respectivamente. Num solo como a terra-roxa-legítima a estrutura apresenta-se melhor quando no seu preparo faz-se uma aração ao invés de duas. Um revolvimento moderado é recomendado para manter êste tipo de solo com boas características e bom preparo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051961000100049
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87051961000100049
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.20 n.unico 1961
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess