Data/hora: 11/06/2024 04:33:17

Provedor de dados: 	53	
País: 	Brazil	
Título: 	Modelagem de um complexo de inundação por meio de sistema de informações geográficas	
Autores: 	Chicati,Marcelo Luiz; Nanni,Marcos Rafael; Oliveira,Roney Berti de; Cezar,Everson.	
Data: 	2010-01-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Alagamento; APA; Rio Paraná; Imagens orbitais.	
Resumo: 	O rio Paraná é o principal formador da bacia do Prata. Parte significativa dessa bacia está incluída na Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. A compartimentalização dessas áreas assume caráter transitório, possibilitando no decorrer do tempo, mudanças para reordenação do sistema ambiental, devido ao fato de essa região ser alagada anualmente, seja pelas enchentes dos rios, seja pela ocorrência de precipitações pluviais diretas. Assim, o objetivo deste trabalho foi o estabelecimento do período de ocorrência bem como as áreas atingidas pelas enchentes do rio Ivaí. Os estudos concentraram-se no município de Querência do Norte (PR) onde se procedeu levantamento cartográfico e altimétrico do terreno e a incorporação de dados em um SIG - Sistema de Informações Geográficas que, posteriormente, juntamente com a incorporação de imagens orbitais Landsat, possibilitou a elaboração de um modelo numérico de terreno para representação da superfície. Pelos resultados verificou-se que a variação altimétrica do terreno foi superior a 100 metros e a variação sazonal das enchentes, 4 metros acima do nível normal do rio (9 metros em régua), caracterizando como em situação regular as lavouras regionais. O leito maior sazonal do rio Ivaí atinge a cota altimétrica de 235,04 metros.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000200028	
Editor: 	Instituto Agronômico de Campinas	
Relação: 	10.1590/S0006-87052010000200028	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Bragantia  v.69 n.2 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess