Data/hora: 12/06/2024 10:08:51

Provedor de dados: 	64	
País: 	Brazil	
Título: 	Produção volumétrica de metano: dejetos de suínos	
Autores: 	Souza,Cecília de Fátima; Campos,Josiane Aparecida; Santos,Claúdia Ribeiro dos; Bressan,Waleska Soares; Mogami,Cristina Akemi.	
Data: 	2008-02-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Suinocultura; Digestão anaeróbia.	
Resumo: 	O presente trabalho foi conduzido para avaliar o potencial de produção de biogás de dejetos de suínos, especificamente a produção de metano. O substrato, no qual a concentração de sólidos totais foi de 6%, foi composto por dejeto sólido diluído em água. Os dejetos foram coletados por raspagem, em instalações de terminação de suínos, compostas de baias, com paredes de alvenaria de tijolos e piso de cimento. Os suínos experimentais receberam ração balanceada à base de milho e soja. O sistema de tratamento, em escala laboratorial, foi composto por três baterias com oito biodigestores em cada, instalados dentro de caixas de cimento amianto de 500 litros, contendo 270 litros de água aquecida. Em cada caixa, uma resistência elétrica e uma bomba d'água foram instaladas para manter a temperatura e misturar a água aquecida. O sistema foi submetido a Tempos de Retenção Hidráulica (TRH) de 30, 25, 15 e 10 dias e a temperaturas de 25, 35 e 40 ºC, com e sem agitação do substrato. Foi avaliado, nessas condições, o processo de degradação da matéria orgânica e a produção resultante de metano (PM). Os maiores valores de PM foram observados nos TRH de 10 dias, à temperatura de 40 ºC, nos biodigestores com agitação do substrato.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000100032	
Editor: 	Editora da Universidade Federal de Lavras	
Relação: 	10.1590/S1413-70542008000100032	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência e Agrotecnologia  v.32 n.1 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess