Data/hora: 10/06/2024 11:21:12

Provedor de dados: 	64	
País: 	Brazil	
Título: 	Análise estrutural de silos metálicos prismáticos	
Autores: 	Lopes Neto,José Pinheiro; Nascimento,José Wallace Barbosa do; Calil Junior,Carlito.	
Data: 	2008-08-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Soja em pelets; Tensão; Conformação ziguezague.	
Resumo: 	Nos últimos anos, o crescimento da agricultura brasileira tem forçado vários setores a se adequarem aos padrões produtivos com o intuito de se manterem competitivos, frente ao processo de globalização econômica. Nesse contexto, as fábricas de ração avícola tendem a buscar novas alternativas que favoreçam a produção e reduzam custos sem afetar a qualidade do produto final. Entre essas alternativas, destaca-se o uso de silos verticais por facilitar o processo de confecção das rações e eliminar os grandes depósitos horizontais. Diante dessa possibilidade, objetivou-se, com a presente pesquisa, estudar as tensões nas paredes em conformação ziguezague de um silo metálico prismático 2m x 1m e comparar os resultados obtidos com teorias e normas. Para o cálculo das tensões, utilizaram-se os métodos simplificados de Ravenet e Troitsky. Para a obtenção dos esforços reais nas paredes, utilizaram-se extensômetros elétricos. Dessa forma, conclui-se que, tanto a teoria de Ravenet quanto de Troistky, podem ser recomendadas para o dimensionamento de silos prismáticos por apresentarem boa aproximação com valores experimentais.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000400033	
Editor: 	Editora da Universidade Federal de Lavras	
Relação: 	10.1590/S1413-70542008000400033	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência e Agrotecnologia  v.32 n.4 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess