Data/hora: 05/06/2024 13:13:02

Provedor de dados: | 64
País: | Brazil
Título: | Estudo da variação da concentração de metano no biogás produzido a partir das águas residuárias do café
Autores: | Prado,Marco Antônio Calil; Campos,Cláudio Milton Montenegro; Silva,Julia Ferreira da.
Data: | 2010-04-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Tratamento anaeróbio; Reator UASB; Cromatografia gasosa; Metano.
Resumo: | A água residuária do café (ARC), originada no processamento dos frutos do cafeeiro, produz quantidade considerável de biogás que pode e deve ser utilizado como fonte de energia alternativa e complementar. Neste trabalho, foi estudada a variação da concentração de metano do biogás produzido a partir das ARC, por tratamento anaeróbio, em reator UASB, em escala laboratorial. As amostras foram coletadas durante 86 dias. As análises da concentração de metano foram realizadas por cromatografia gás-sólido (CGS). A produção de biogás e de metano, foi de 0,545 a 0,602 m³ kg-1DQO removida e de 0,382 a 0,421 m³ kg-1 DQO removida, respectivamente. Os resultados da concentração de metano no biogás variaram de 48,60 a 68,14 %, influenciados pela variação dos parâmetros temperatura, pH, acidez e compostos fenólicos presentes nas ARC. Como havia sido previsto, as maiores concentrações de metano foram verificadas nos períodos em que o pH estava mais próximo da neutralidade.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000200029
Editor: | Editora da Universidade Federal de Lavras
Relação: | 10.1590/S1413-70542010000200029
Formato: | text/html
Fonte: | Ciência e Agrotecnologia  v.34 n.2 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess